G23298采购需求

1. **采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 地块 | 材质及参数 | 数量 | 单位 | 中小企业所属行业划分标准 | 备注 |
| 1 | 成品岗亭 | 160 | 不锈钢,尺寸1500mm\*1200mm\*2700mm | 4 | 套 | 工业 | 核心产品 |
| 165 | 不锈钢,尺寸1500mm\*1200mm\*2700mm | 1 | 套 | 工业 |  |
| 166 | 不锈钢,尺寸1500mm\*1200mm\*2700mm | 2 | 套 | 工业 |  |
| 167 | 不锈钢,尺寸1500mm\*1200mm\*2700mm | 1 | 套 | 工业 |  |
| 169 | 不锈钢,尺寸1500mm\*1200mm\*2700mm | 1 | 套 | 工业 |  |
| 170 | 不锈钢,尺寸1500mm\*1200mm\*2700mm | 2 | 套 | 工业 |  |
| 172 | 不锈钢,尺寸1500mm\*1200mm\*2700mm | 1 | 套 | 工业 |  |
| C03 | 不锈钢,尺寸1500mm\*2000mm\*2700mm | 3 | 套 | 工业 |  |
| C05 | 不锈钢,尺寸1500mm\*2000mm\*2700mm | 3 | 套 | 工业 |  |
| 2 | 钢质院门（合金型材）  | 160 | 大门+人行小门（带门禁），烤漆，尺寸6100mm\*2300mm、6100mm\*2300mm、7100\*2300mm | 44 | ㎡ | 工业 |  |
| 165 | 大门+人行小门（带门禁），烤漆，尺寸8200mm\*2300mm | 19 | ㎡ | 工业 |  |
| 166 | 内庭院入口处设大门，烤漆，尺寸7300mm\*2300mm,人行小门（带门禁），烤漆，尺寸1640mm\*2300mm | 20 | ㎡ | 工业 |  |
| 167 | 内庭院入口设大门+人行小门（带门禁），烤漆，尺寸9000mm\*2300mm； 2处非机动车入口各设置人行小门，钢质烤漆，尺寸1200mm\*2300mm | 26 | ㎡ | 工业 |  |
| 169 | 大门+人行小门（带门禁），烤漆，尺寸8200mm\*2300mm | 19 | ㎡ | 工业 |  |
| 170 | 内庭院入口处设大门，烤漆，尺寸6600mm\*2300mm；人行小门（带门禁），烤漆，尺寸1640mm\*2300mm | 19 | ㎡ | 工业 |  |
| 172 | 内庭院入口处设大门+人行小门（带门禁），烤漆，尺寸5700mm\*2300mm； 1处非机动车入口设人行小门，烤漆，尺寸1200mm\*2300mm | 16 | ㎡ | 工业 |  |
| C03 | 庭院东南入口平开门，大小扇开启，烤漆，尺寸5500mm\*2000mm；庭院西北入口设大门两扇对开，烤漆，尺寸2000mm\*9000mm；庭院西北入口人行小门（带门禁），烤漆，尺寸1800mm\*2000mm；下沉庭院设人行小门（带门禁），两扇对开，烤漆，尺寸3000mm\*2000mm | 39 | ㎡ | 工业 |  |
| C05 | 庭院东北入口设大门，大小扇开启，烤漆，尺寸5700mm\*2000mm；庭院西南入口设大门，大小扇开启，烤漆，尺寸6200mm\*2000mm；东北侧车行入口设人行小门（带门禁），烤漆，尺寸1800mm\*2000mm；下沉庭院设人行小门（带门禁），两扇对开，烤漆，尺寸3000mm\*2000mm | 33 | ㎡ | 工业 |  |
| 3 | 铁艺围栏 | 160 | 铁艺栅栏1处，位于内庭院入口，总长度28000mm，高2300mm | 28 | m | 工业 |  |
| 165 | 铁艺栅栏1处，位于内庭院入口，总长度10700mm，高2300mm | 10.7 | m | 工业 |  |
| 166 | 铁艺栅栏1处，位于内庭院入口，总长度8450mm，高2300mm | 8.45 | m | 工业 |  |
| 167 | 铁艺栅栏，内庭院入口19500mm，非机动车入口，高3000mm | 22.5 | m | 工业 |  |
| 169 | 铁艺栅栏1处，位于内庭院入口，总长度6400mm，高2300mm | 6.4 | m | 工业 |  |
| 170 | 铁艺栅栏1处，位于内庭院入口，总长度8450mm，高2300mm | 8.45 | m | 工业 |  |
| 172 | 铁艺栅栏，内庭院入口19500mm，非机动车入口，高3000mm | 22.5 | m | 工业 |  |
| C03 | 铁艺栅栏1处，庭院东南入口，总长度3000mm，高2000mm | 3 | m | 工业 |  |
| C05 | 铁艺栅栏，庭院东北入口、东北侧车行入口,总长度4300mm，高2000mm | 4.3 | m | 工业 |  |
| C08 | 铁艺栅栏，北庭院北侧消防车行入口、北庭院东侧消防车入口、南庭院西侧消防车行入口、南庭院南侧消防车行入口，总长度8900mm，高2300mm | 8.9 | m | 工业 |  |

1. **项目背景或简况**

副中心行政办公区二期工程，计划9月底完工具备交付条件，地块门区安防设施实现办公区域围合及安保值守条件。

1. **技术参数要求**
2. 成品岗亭

a.整体为钢结构，立面3面为透视玻璃；

b.设置可伸缩遮阳板；

c.岗亭内部含照明；

d.1匹空调（一级能耗）（需提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则，做无效投标处理。）；

e.220V两孔及三孔电源；

f.岗亭框架主龙骨80mm×80mm镀锌钢管，壁厚3mm；

g.顶板主、次龙骨及岗亭背板次龙骨50mm×50mm镀锌钢管,壁厚2mm，间距不大于300mm；

h.底板框架龙骨100mm×100mm镀锌钢管，壁厚3mm，间距不大于200mm。

i.玻璃采用6+12+6中空钢化玻璃。

j.门体采用12mm钢化玻璃，安装吊轨吊轮；

k.整体喷漆，环氧底漆及氟碳喷涂面漆；

l.岗亭钢结构部分填充不可燃保温填充材料。

2、铁艺围栏

a.大门、人行小门及围栏主框架为镀锌钢管或铝型材，壁厚不低于5mm。

b.护栏立杆间距不大于140mm。

c.门体内立柱为镀锌钢管或铝型材，壁厚不低于3mm。

大门和围栏具体样式及颜色与办公楼及周边环境统一，需中标后深化设计确定。大门、人行小门需预留门禁条件，具体中标后深化设计。

投标人需保证服务质量合格，服务过程安全。

1. **售后服务及培训要求**

安装调试完成后交付及使用培训。

1. **交货时间及地点（服务期限）**

合同签定后20天内完成安装调试验收，地点为副中心行政办公区二期9个地块。

1. **验收服务要求**

配合验收。

1. **付款方式**

合同生效后5个工作日内支付30%，材料全部进场安装完成后5个工作日内支付40%，验收合格后10个工作日内支付30%尾款。