**采购需求**

1. **采购标的**

1、采购标的（本项目不接受进口产品参与投标）

本次采购包括台式计算机（含操作系统）和便携式计算机（含操作系统）及配套流式软件、版式软件和杀毒软件产品，本项目分**4个包**进行公开招标，分包方式及采购清单如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **序号** | **类型** | **数量** | **单位** | **单价汇总最高限价** | **技术路线** | **备注** |
| 1 | ① | 台式计算机  （含操作系统） | 11787 | 台 | 5000元 | LoongArch | **核心产品** |
| ② | 流式软件 | 11787 | 套 | / |  |
| ③ | 版式软件 | 11787 | 套 | / |  |
| ④ | 杀毒软件 | 11787 | 套 | / |  |
| 2 | ① | 台式计算机  （含操作系统） | 6012 | 台 | 5000元 | ARM | **核心产品** |
| ② | 流式软件 | 6012 | 套 | / |  |
| ③ | 版式软件 | 6012 | 套 | / |  |
| ④ | 杀毒软件 | 6012 | 套 | / |  |
| 3 | ① | 便携式计算机（含操作系统） | 1549 | 台 | 7000元 | LoongArch | **核心产品** |
| ② | 流式软件 | 1549 | 套 | / |  |
| ③ | 版式软件 | 1549 | 套 | / |  |
| ④ | 杀毒软件 | 1549 | 套 | / |  |
| 4 | ① | 便携式计算机（含操作系统） | 1832 | 台 | 7000元 | ARM | **核心产品** |
| ② | 流式软件 | 1832 | 套 | / |  |
| ③ | 版式软件 | 1832 | 套 | / |  |
| ④ | 杀毒软件 | 1832 | 套 | / |  |

**注：**★**1.台式计算机（含操作系统）、流式软件、版式软件、杀毒软件、便携式计算机（含操作系统）须分项报价，各分项报价不得为0元，否则作无效投标处理。**

★**2.台式计算机（含操作系统）、流式软件、版式软件、杀毒软件单价汇总最高限价为5000元，投标人每个产品单价汇总后不得超过投标最高限价，否则作无效投标处理。**

★**3.便携式计算机（含操作系统）、流式软件、版式软件、杀毒软件单价汇总最高限价为7000元，投标人每个产品单价汇总后不得超过投标最高限价，否则作无效投标处理。**

★**4.台式计算机、便携式计算机属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。**

★**5.投标人所投产品若属于《强制性产品认证目录》的产品，则投标人须承诺所投产品具有经国家市场监督管理总局指定的认证机构出具的、处于有效期之内的强制性产品认证证书，提供加盖投标人公章的承诺函，否则作无效投标处理。**

★**6.投标人所投核心产品技术路线须与其所投采购包核心产品技术路线要求一致，否则作无效投标处理。**

**★7.投标人所投采购包的每一序号对应类型的产品，均须为同一品牌、规格、型号及配置，否则作无效投标处理。**

本项目186家参与单位的具体需求明细如下（含配套操作系统、流式软件、版式软件、杀毒软件）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 台式计算机（含操作系统）（台） | 便携式计算机（含操作系统）（台） | 终端总数（台） |
|
| 1 | 市规划自然资源委 | 3145 | 679 | 3824 |
|
| 2 | 北京市民政局 | 67 | 23 | 90 |
|
| 3 | 北京市社会组织管理中心 | 110 | 16 | 126 |
|
| 4 | 北京市老龄协会 | 1 | 2 | 3 |
|
| 5 | 中共北京市委社会工作委员会北京市民政局综合事务中心 | 2 | 0 | 2 |
|
| 6 | 北京市养老服务事务中心 | 26 | 1 | 27 |
|
| 7 | 北京市接受捐赠事务管理中心 | 8 | 5 | 13 |
|
| 8 | 北京市民政教育管理学院 | 74 | 24 | 98 |
|
| 9 | 北京市民政公共服务设施建设事务中心 | 24 | 3 | 27 |
|
| 10 | 北京市接济救助管理事务中心 | 41 | 2 | 43 |
|
| 11 | 北京市永定门接济服务中心 | 125 | 7 | 132 |
|
| 12 | 北京市马家楼接济服务中心 | 88 | 16 | 104 |
|
| 13 | 北京市久敬庄接济服务中心 | 67 | 12 | 79 |
|
| 14 | 北京市救助管理总站 | 36 | 0 | 36 |
|
| 15 | 北京市未成年人救助保护中心 | 40 | 11 | 51 |
|
| 16 | 北京市社会福利事务管理中心 | 51 | 15 | 66 |
|
| 17 | 北京市第一社会福利院 | 55 | 5 | 60 |
|
| 18 | 北京市第二社会福利院 | 45 | 6 | 51 |
|
| 19 | 北京市第三社会福利院 | 50 | 9 | 59 |
|
| 20 | 北京市第四社会福利院 | 50 | 5 | 55 |
|
| 21 | 北京市社会福利医院 | 45 | 5 | 50 |
|
| 22 | 北京市儿童福利院 | 90 | 14 | 104 |
|
| 23 | 北京市第二儿童福利院 | 60 | 10 | 70 |
|
| 24 | 北京SOS儿童村 | 31 | 12 | 43 |
|
| 25 | 北京市养老护理照料示范中心 | 45 | 2 | 47 |
|
| 26 | 北京市康复辅具技术中心 | 28 | 4 | 32 |
|
| 27 | 北京市八宝山革命公墓 | 45 | 9 | 54 |
|
| 28 | 北京市八宝山殡仪馆 | 50 | 6 | 56 |
|
| 29 | 北京市东郊殡仪馆 | 35 | 4 | 39 |
|
| 30 | 北京市万安公墓 | 15 | 6 | 21 |
|
| 31 | 北京市殡葬服务中心 | 38 | 5 | 43 |
|
| 32 | 北京市监狱管理局清河分局 | 50 | 30 | 80 |
|
| 33 | 北京市监狱管理局清河分局茶西监狱 | 30 | 4 | 34 |
|
| 34 | 北京市监狱管理局清河分局潮白监狱 | 44 | 5 | 49 |
|
| 35 | 北京市监狱管理局清河分局垦华监狱 | 20 | 0 | 20 |
|
| 36 | 北京市监狱管理局清河分局柳林监狱 | 40 | 0 | 40 |
|
| 37 | 北京市监狱管理局清河分局前进监狱 | 40 | 10 | 50 |
|
| 38 | 北京市监狱管理局清河分局清园监狱 | 35 | 4 | 39 |
|
| 39 | 北京市监狱管理局清河分局医院 | 63 | 0 | 63 |
|
| 40 | 北京市监狱 | 70 | 4 | 74 |
|
| 41 | 北京市第二监狱 | 42 | 0 | 42 |
|
| 42 | 北京市延庆监狱 | 80 | 8 | 88 |
|
| 43 | 北京市良乡监狱 | 20 | 5 | 25 |
|
| 44 | 北京市未成年犯管教所 | 6 | 0 | 6 |
|
| 45 | 北京市女子监狱 | 32 | 2 | 34 |
|
| 46 | 北京市外地罪犯遣送处 | 40 | 0 | 40 |
|
| 47 | 北京市新康监狱 | 10 | 0 | 10 |
|
| 48 | 北京市团河教育矫治所 | 53 | 11 | 64 |
|
| 49 | 北京市新河教育矫治所 | 48 | 6 | 54 |
|
| 50 | 北京市天堂河教育矫治所 | 60 | 2 | 62 |
|
| 51 | 北京市新安教育矫治所 | 37 | 6 | 43 |
|
| 52 | 北京市天堂河女子教育矫治所 | 50 | 10 | 60 |
|
| 53 | 北京市汇林教育矫治所 | 19 | 3 | 22 |
|
| 54 | 北京市利康教育矫治所 | 88 | 10 | 98 |
|
| 55 | 北京市天康教育矫治所 | 25 | 0 | 25 |
|
| 56 | 北京市双河教育矫治所 | 92 | 5 | 97 |
|
| 57 | 北京市教育矫治局双河办事处 | 8 | 0 | 8 |
|
| 58 | 北京市颐和园管理处 | 152 | 27 | 179 |
|
| 59 | 北京市天坛公园管理处 | 75 | 0 | 75 |
|
| 60 | 北京市北海公园管理处 | 24 | 6 | 30 |
|
| 61 | 北京市中山公园管理处 | 40 | 8 | 48 |
|
| 62 | 北京市香山公园管理处 | 42 | 12 | 54 |
|
| 63 | 北京市景山公园管理处 | 22 | 6 | 28 |
|
| 64 | 北京市植物园管理处 | 46 | 3 | 49 |
|
| 65 | 北京市动物园管理处 | 10 | 5 | 15 |
|
| 66 | 北京市陶然亭公园管理处 | 40 | 7 | 47 |
|
| 67 | 北京市紫竹院公园管理处 | 57 | 20 | 77 |
|
| 68 | 北京市玉渊潭公园管理处 | 15 | 5 | 20 |
|
| 69 | 中国园林博物馆 | 6 | 0 | 6 |
|
| 70 | 市机关事务管理局 | 802 | 102 | 904 |
|
| 71 | 国家大剧院 | 300 | 100 | 400 |
|
| 72 | 北京广播电视台 | 300 | 50 | 350 |
|
| 73 | 北京市人民检察院第一分院 | 35 | 15 | 50 |
|
| 74 | 北京市人民检察院第二分院 | 50 | 35 | 85 |
|
| 75 | 北京市人民检察院第三分院 | 92 | 0 | 92 |
|
| 76 | 北京市人民检察院第四分院 | 3 | 2 | 5 |
|
| 77 | 北京市大兴区人民检察院 | 0 | 40 | 40 |
|
| 78 | 北京市房山区人民检察院 | 36 | 70 | 106 |
|
| 79 | 北京市密云区人民检察院 | 30 | 0 | 30 |
|
| 80 | 北京市石景山区人民检察院 | 16 | 0 | 16 |
|
| 81 | 北京市延庆区人民检察院 | 0 | 20 | 20 |
|
| 82 | 通州区人民法院 | 300 | 0 | 300 |
|
| 83 | 昌平区人民法院 | 200 | 50 | 250 |
|
| 84 | 北京市交通委员会东城运输管理分局 | 5 | 0 | 5 |
|
| 85 | 北京市交通委员会西城运输管理分局 | 9 | 0 | 9 |
|
| 86 | 北京市交通委员会朝阳运输管理分局 | 14 | 0 | 14 |
|
| 87 | 北京市交通委员会海淀运输管理分局 | 15 | 0 | 15 |
|
| 88 | 北京市交通委员会石景山运输管理分局 | 10 | 0 | 10 |
|
| 89 | 北京市交通委员会顺义公路分局 | 20 | 0 | 20 |
|
| 90 | 北京市交通委员会怀柔公路分局 | 10 | 0 | 10 |
|
| 91 | 北京市交通运输综合执法总队 | 60 | 30 | 90 |
|
| 92 | 北京市交通委员会通州公路分局 | 34 | 0 | 34 |
|
| 93 | 北京市交通委员会大兴公路分局 | 13 | 0 | 13 |
|
| 94 | 北京市公路事业发展中心 | 3 | 1 | 4 |
|
| 95 | 市知识产权法院 | 190 | 0 | 190 |
|
| 96 | 中共北京市卫生健康委员会党校 | 54 | 0 | 54 |
|
| 97 | 中华医学会北京分会秘书处 | 5 | 0 | 5 |
|
| 98 | 北京市计划生育协会 | 7 | 0 | 7 |
|
| 99 | 北京市卫生健康人力资源发展中心 | 6 | 0 | 6 |
|
| 100 | 北京市医疗卫生服务管理指导中心 | 5 | 0 | 5 |
|
| 101 | 北京市红十字血液中心 | 60 | 30 | 90 |
|
| 102 | 北京急救中心 | 2 | 0 | 2 |
|
| 103 | 北京市兽药饲料监测中心 | 5 | 7 | 12 |
|
| 104 | 北京市农业技术推广站 | 42 | 10 | 52 |
|
| 105 | 北京市植物保护站 | 10 | 0 | 10 |
|
| 106 | 北京市耕地建设保护中心 | 10 | 0 | 10 |
|
| 107 | 北京市畜牧总站 | 28 | 4 | 32 |
|
| 108 | 北京市农业机械试验鉴定推广站 | 5 | 1 | 6 |
|
| 109 | 北京市农产品质量安全中心 | 20 | 0 | 20 |
|
| 110 | 中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局财务核算中心 | 3 | 0 | 3 |
|
| 111 | 中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局综合事务中心 | 20 | 0 | 20 |
|
| 112 | 北京市知识产权保护中心（北京专利代办处） | 68 | 12 | 80 |
|
| 113 | 中关村知识产权促进中心 | 36 | 5 | 41 |
|
| 114 | 北京市知识产权公共服务中心 | 13 | 3 | 16 |
|
| 115 | 市委网信办 | 117 | 27 | 144 |
|
| 116 | 市统计局 | 90 | 35 | 125 |
|
| 117 | 北京市第三中级人民法院 | 60 | 60 | 120 |
|
| 118 | 市委党校 | 105 | 0 | 105 |
|
| 119 | 北京市第一中级人民法院 | 100 | 0 | 100 |
|
| 120 | 市重点站区管理委员会 | 85 | 9 | 94 |
|
| 121 | 北京人民艺术剧院 | 60 | 24 | 84 |
|
| 122 | 市园林绿化局 | 10 | 0 | 10 |
|
| 123 | 北京市园林绿化科学研究院 | 70 | 0 | 70 |
|
| 124 | 市档案馆 | 25 | 10 | 35 |
|
| 125 | 北京市发展和改革委员会 | 0 | 7 | 7 |
|
| 126 | 北京市发展和改革委员会综合事务中心 | 5 | 0 | 5 |
|
| 127 | 北京节能环保中心 | 30 | 15 | 45 |
|
| 128 | 北京市价格认证中心 | 3 | 0 | 3 |
|
| 129 | 北京市农林科学院 | 58 | 2 | 60 |
|
| 130 | 北京市农林科学院信息技术研究中心 | 45 | 44 | 89 |
|
| 131 | 北京市农林科学院智能装备技术研究中心 | 5 | 4 | 9 |
|
| 132 | 北京市社会科学院 | 40 | 0 | 40 |
|
| 133 | 市贸促会 | 12 | 0 | 12 |
|
| 134 | 北京国家粮食交易中心 | 0 | 6 | 6 |
|
| 135 | 市粮食和物资储备局综合事务中心 | 15 | 1 | 16 |
|
| 136 | 市粮食和物资储备局军粮供应管理中心 | 5 | 3 | 8 |
|
| 137 | 市委外办市政府外办 | 15 | 9 | 24 |
|
| 138 | 市文化市场行政执法总队 | 10 | 0 | 10 |
|
| 139 | 市委编办 | 4 | 6 | 10 |
|
| 140 | 市委国安办 | 0 | 3 | 3 |
|
| 141 | 北京市排水管理事务中心 | 8 | 0 | 8 |
|
| 142 | 市委台办 | 5 | 1 | 6 |
|
| 143 | 北京市先农坛体校 | 70 | 16 | 86 |
|
| 144 | 北京市木樨园体校 | 90 | 11 | 101 |
|
| 145 | 北京市什刹海体育运动学校 | 55 | 20 | 75 |
|
| 146 | 北京市芦城体育运动技术学校 | 59 | 13 | 72 |
|
| 147 | 射击运动技术学校 | 47 | 16 | 63 |
|
| 148 | 北京市冬季运动管理中心 | 25 | 2 | 27 |
|
| 149 | 北京市航空运动学校 | 22 | 8 | 30 |
|
| 150 | 北京棋院 | 23 | 5 | 28 |
|
| 151 | 北京市反兴奋剂中心 | 13 | 2 | 15 |
|
| 152 | 北京市体育科学研究所 | 23 | 4 | 27 |
|
| 153 | 北京体育职业学院 | 82 | 0 | 82 |
|
| 154 | 北京市体育总会秘书处 | 13 | 0 | 13 |
|
| 155 | 北京市社会体育管理中心 | 8 | 2 | 10 |
|
| 156 | 北京市体育竞赛管理和国际交流中心 | 26 | 9 | 35 |
|
| 157 | 北京市网球运动管理中心 | 4 | 1 | 5 |
|
| 158 | 北京市体育局综合事务中心 | 29 | 5 | 34 |
|
| 159 | 北京市体育专业人员管理中心 | 7 | 2 | 9 |
|
| 160 | 北京市体育服务事业管理中心 | 18 | 5 | 23 |
|
| 161 | 北京市体育设施管理中心 | 26 | 3 | 29 |
|
| 162 | 游泳运动学校 | 19 | 7 | 26 |
|
| 163 | 北京大觉寺与团城管理处 | 22 | 3 | 25 |
|
| 164 | 北京古代建筑博物馆 | 17 | 3 | 20 |
|
| 165 | 首都博物馆 | 68 | 22 | 90 |
|
| 166 | 北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心） | 47 | 7 | 54 |
|
| 167 | 中国电影博物馆 | 31 | 2 | 33 |
|
| 168 | 北京市密码管理局 | 103 | 120 | 223 |
|
| 169 | 北京市超转人员管理中心 | 6 | 0 | 6 |
|
| 170 | 北京市职业技能鉴定管理中心 | 20 | 0 | 20 |
|
| 171 | 北京市劳动能力鉴定中心 | 5 | 0 | 5 |
|
| 172 | 北京市社会保险基金管理中心 | 31 | 0 | 31 |
|
| 173 | 北京市退休职工活动站 | 23 | 0 | 23 |
|
| 174 | 北京市职业介绍服务中心 | 10 | 0 | 10 |
|
| 175 | 北京社会主义学院 | 4 | 2 | 6 |
|
| 176 | 市投资促进服务中心 | 5 | 0 | 5 |
|
| 177 | 市投资促进综合事务中心 | 5 | 0 | 5 |
|
| 178 | 北京奥运博物馆 | 46 | 5 | 51 |
|
| 179 | 市商务举报投诉中心 | 3 | 1 | 4 |
|
| 180 | 北京市国际服务贸易事务中心 | 37 | 0 | 37 |
|
| 181 | 北京市对外贸易学校 | 30 | 0 | 30 |
|
| 182 | 市商务局应急储备保障中心 | 10 | 1 | 11 |
|
| 183 | 北京市商务局综合事务中心 | 20 | 0 | 20 |
|
| 184 | 北京全球服务贸易发展促进中心 | 7 | 0 | 7 |
|
| 185 | 北京市流通经济研究中心 | 20 | 1 | 21 |
|
| 186 | 市公安局 | 6424 | 1088 | 7512 |
|
| 合计 |  | 17799 | 3381 | 21180 |

2、项目背景

北京市2025年终端设备集中带量采购项目是贯彻落实国家重要指示精神，由北京市机关事务管理局牵头，按照“科学规划、合理配置、高效执行”的目标，创新采购模式，通过集中带量采购的方式，提高财政资金使用效率。

1. **商务要求**

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

本项目将按照公平公正的原则稳步推进终端设备的采购落实工作，并于2025年12月底前完成设备供货及验收工作。中标人交付时应进行相应的环境检查和设备适配调试。

交付时间：自分合同签订之日起4个月内完成供货。

186家采购人（参与单位）中部分收货地址相同，经统计具体交付地点如下（仅供参考）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参与集中带量采购单位收货信息 | | |
| 序号 | 单位 | 收货地址 |
| 1 | 市规划自然资源委 | 北京市通州区承安路1号院 |
| 2 | 北京市民政局 | 通州区留庄路4号院2号楼 |
| 北京市社会组织管理中心 | 通州区留庄路4号院1号楼 |
| 北京市老龄协会 | 北京市通州区留庄路4号院南楼820办公室 |
| 中共北京市委社会工作委员会北京市民政局综合事务中心 | 通州区留庄路4号院2号楼 |
| 北京市养老服务事务中心 | 通州区留庄路4号院 |
| 北京市接受捐赠事务管理中心 | 北京市通州区留庄路4号院 |
| 北京市民政教育管理学院 | 北京市东城区东四西大街36号 |
| 北京市民政公共服务设施建设事务中心 | 朝阳区华严北里2号民间大厦 |
| 北京市接济救助管理事务中心 | 北京市通州区留庄路4号院 |
| 北京市永定门接济服务中心 | 北京市丰台区右安东庄90号 |
| 北京市马家楼接济服务中心 | 北京市丰台区潘家庙北路221号 |
| 北京市久敬庄接济服务中心 | 北京市丰台区久敬庄窑窝村41号 |
| 北京市救助管理总站 | 北京市大兴区大小路16号院 |
| 北京市未成年人救助保护中心 | 北京市大兴区青云店镇大小路16号（大谷店村西）北京市救助管理总站院区 |
| 北京市社会福利事务管理中心 | 北京市通州区留庄路4号院1号楼 |
| 北京市第一社会福利院 | 北京市朝阳区华严北里甲2号 |
| 北京市第二社会福利院 | 北京市昌平区北七家镇曹八西路26号 |
| 北京市第三社会福利院 | 北京市昌平区沙河镇北大桥东北京市第三社会福利院 |
| 北京市第四社会福利院 | 北京市海淀区清河三街52号 |
| 北京市社会福利医院 | 北京市海淀区清河三街52号 |
| 北京市儿童福利院 | 北京市海淀区清河三街52号儿童福利院北门 |
| 北京市第二儿童福利院 | 北京市顺义区高丽营镇火寺路张喜庄段9号北京市第二儿童福利院 |
| 北京SOS儿童村 | 北京市大兴区永华路6号 |
| 北京市养老护理照料示范中心 | 北京市顺义区左堤路李遂段19号 |
| 北京市康复辅具技术中心 | 北京市朝阳区白家庄路6号 |
| 北京市八宝山革命公墓 | 北京市石景山区石景山路9号 |
| 北京市八宝山殡仪馆 | 北京市石景山区石景山路9号八宝山殡仪馆西一门 |
| 北京市东郊殡仪馆 | 北京市朝阳区平房路36号院 |
| 北京市万安公墓 | 北京市海淀区香山东万安里1号 |
| 北京市殡葬服务中心 | 北京市海淀区颐和园路17号东北义园 |
| 3市监狱管理局 | 北京市监狱管理局清河分局 | 天津市宁河区清河农场清河分局 |
| 北京市监狱管理局清河分局茶西监狱 | 天津市京山线茶淀站清河农场茶西监狱 |
| 北京市监狱管理局清河分局潮白监狱 | 天津市汉沽区京山线茶淀站109信箱（办公室收） |
| 北京市监狱管理局清河分局垦华监狱 | 天津市宁河区清河农场垦华监狱 |
| 北京市监狱管理局清河分局柳林监狱 | 天津市滨海新区茶淀镇清河农场柳林监狱 |
| 北京市监狱管理局清河分局前进监狱 | 天津市宁河区京山线茶淀站106办公室 |
| 北京市监狱管理局清河分局清园监狱 | 天津市宁河区清河农场清园监狱 |
| 北京市监狱管理局清河分局医院 | 天津市滨海新区汉沽清河农场清河医院 |
| 北京市监狱 | 北京市大兴区团桂路7号北京市监狱指挥中心 |
| 北京市第二监狱 | 北京市朝阳区南豆各庄甲一号 |
| 北京市延庆监狱 | 北京市延庆区广积屯甲一号 |
| 北京市良乡监狱 | 北京市房山区新生路1号（良乡探视） |
| 北京市未成年犯管教所 | 北京市大兴区沐育街10号 |
| 北京市女子监狱 | 北京市大兴区天堂河庆丰路汇丰街润荷巷3号 |
| 北京市外地罪犯遣送处 | 北京市大兴区天宫院街道庆丰路9号 |
| 北京市新康监狱 | 北京市西城区右安门东街9号 |
| 北京市团河教育矫治所 | 北京市大兴区黄村镇观音寺街道团桂路1号团河教育矫治所 |
| 北京市新河教育矫治所 | 北京市大兴区团河路33号 |
| 北京市天堂河教育矫治所 | 北京市大兴区西庄路9号 |
| 北京市新安教育矫治所 | 北京市大兴区庆丰路6号 |
| 北京市天堂河女子教育矫治所 | 北京市大兴区天堂河魏永路12号 |
| 北京市汇林教育矫治所 | 北京市大兴区汇林南街5号 |
| 北京市利康教育矫治所 | 北京市大兴区魏永路9号利康医院对面凯旋门 |
| 北京市天康戒毒康复所 | 北京市大兴区西庄路22号天康戒毒康复所 |
| 北京市双河教育矫治所 | 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县双河农场楼区 |
| 北京市教育矫治局双河办事处 | 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县双河农场楼区 |
| 4市公园管理中心 | 北京市颐和园管理处 | 新建宫门21号院南门综合楼 |
| 北京市天坛公园管理处 | 北京市东城区天坛内东里7号 |
| 北京市北海公园管理处 | 北京市西城区文津街1号北京市北海公园管理处 |
| 北京市中山公园管理处 | 北京市东城区中华路4号中山公园西南 |
| 北京市香山公园管理处 | 北京市海淀区香山买卖街40号北京市香山公园管理处综合事务科 |
| 北京市景山公园管理处 | 北京市西城区景山西街44号景山公园北2门 |
| 北京市植物园管理处 | 北京市海淀区香山卧佛寺路国家植物园（北园）管理处 |
| 北京市动物园 | 北京市西城区西直门外大街137号北京动物园 |
| 北京市陶然亭公园管理处 | 北京市西城区太平街19号管理处 |
| 北京市紫竹院公园管理处 | 北京市海淀区中关村南大街35号 |
| 北京市玉渊潭公园管理处 | 北京市海淀区西三环中路10号 |
| 中国园林博物馆 | 北京丰台区射击场路15号中国园林博物馆/ |
| 5 | 市机关事务管理局 | 北京市通州区运河东大街57号 |
| 6 | 国家大剧院 | 北京市西城区西长安街2号 |
| 7 | 北京广播电视台 | 北京市朝阳区建国路98号北京广播电视台国贸办公区 |
| 8市检察院 | 北京市人民检察院第一分院 | 北京市石景山区石景山路12号 |
| 北京市人民检察院第二分院 | 北京市丰台区方庄紫芳璐18号 |
| 北京市人民检察院第三分院 | 北京市朝阳区东三环南路1号 |
| 北京市人民检察院第四分院 | 丰台区双林东路1号院3号楼 |
| 北京市大兴区人民检察院 | 北京市大兴区兴华大街二段5号人民检察院 |
| 北京市房山区人民检察院 | 北京市房山区良乡政通路14号 |
| 北京市密云区人民检察院 | 密云区西大桥路10号 |
| 北京市石景山区人民检察院 | 北京市石景山区古城南里甲2号 |
| 北京市延庆区人民检察院 | 北京市延庆区庆隆街99号北京市延庆区人民检察院 |
| 9 | 通州区人民法院 | 北京市通州区梨园北街187号 |
| 10 | 昌平区人民法院 | 北京市昌平区西环路62号 |
| 11市交通委 | 北京市交通委员会东城运输管理分局 | 北京市东城区潘家坡胡同2号 |
| 北京市交通委员会西城运输管理分局 | 北京市西城区玉廊东园五号楼一单元703室 |
| 北京市交通委员会朝阳运输管理分局 | 北京市朝阳区下甸厂坡村16号 |
| 北京市交通委员会海淀运输管理分局 | 北京市海淀区西四环北路10号 |
| 北京市交通委员会石景山运输管理分局 | 石景山区鲁谷大街80号 |
| 北京市交通委员会顺义公路分局 | 北京市顺义区府前东街8号顺义公路分局 |
| 北京市交通委员会怀柔公路分局 | 怀柔区府前街1号 |
| 北京市交通运输综合执法总队 | 北京市西城区北礼士路22号 |
| 北京市交通委员会通州公路分局 | 北京市通州区运河西大街244号 |
| 北京市交通委员会大兴公路分局 | 北京市大兴区林校北路6号 |
| 北京市公路事业发展中心 | 北京市通州区达济街6号院3号楼336 |
| 12 | 市知识产权法院 | 北京市海淀区彰化路18号冠方大厦 |
| 13市卫生健康委 | 中共北京市卫生健康委员会党校 | 北京市海淀区温泉路15号 |
| 中华医学会北京分会秘书处 | 北京市东城区东单三条甲七号 |
| 北京市计划生育协会 | 北京市通州区达济街6号院1号楼802 |
| 北京市卫生健康人力资源发展中心 | 北京市西城区西直门内大街118号冠华大厦配楼302 |
| 北京市医疗卫生服务管理指导中心 | 北京市通州区达济街6号院9层927 |
| 北京市红十字血液中心 | 北京市海淀区北三环中路37号 |
| 北京急救中心 | 北京市西城区前门西大街103号 |
| 14市委农工委 | 北京市兽药饲料监测中心 | 北京市昌平区超前路21号 |
| 北京市农业技术推广站 | 北京市朝阳区惠新里甲十号办公室113室 |
| 北京市植物保护站 | 北京市西城区北三环中路9号 |
| 北京市耕地建设保护中心 | 北京市朝阳区慧忠寺96号 |
| 北京市畜牧总站 | 北京市朝阳区北苑路甲15号 |
| 北京市农业机械试验鉴定推广站 | 北京市丰台区南方庄甲60号 |
| 北京市农产品质量安全中心 | 北京市西城区裕民中路6号 |
| 中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局财务核算中心 | 北京市通州区留庄路5号院1号楼 |
| 中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局综合事务中心 | 北京市通州区留庄路5号院1号楼 |
| 15市知识产权局 | 北京市知识产权保护中心（北京专利代办处） | 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座2层北京市知识产权保护中心（北京专利代办处） |
| 中关村知识产权促进中心 | 北京市政务服务中心（丰台区西三环南路1号六里桥西南角）9层 |
| 北京市知识产权公共服务中心 | 北京市通州区宋庄南三街209号1号楼601 |
| 16 | 市委网信办 | 通州区留庄路4号院1号楼 |
| 17 | 市统计局 | 北京市通州区宋庄南三街209号院 |
| 18 | 北京市第三中级人民法院 | 北京市朝阳区广顺北大街32号 |
| 19 | 市委党校 | 北京市西城区车公庄大街6号 |
| 20 | 北京市第一中级人民法院 | 北京市石景山区石景山路16号 |
| 21 | 市重点站区管理委员会 | 北京市西城区天莲大厦102号 |
| 22 | 北京人民艺术剧院 | 北京市东城区王府井大街22号 |
| 23 | 市园林绿化局 | 北京市通州区宋庄南三街211号院2号楼 |
| 北京市园林绿化科学研究院 | 北京市朝阳区花家地甲7号 |
| 24 | 市档案馆 | 北京市朝阳区南磨房路31号 |
| 25 | 北京市发展和改革委员会 | 北京市通州区运河东大街55号院 |
| 北京市发展和改革委员会综合事务中心 | 北京市通州区运河东大街55号院 |
| 北京节能环保中心 | 北京市通州区运河东大街55号院4号楼 |
| 北京市价格认证中心 | 北京市通州区运河东大街55号院北京市发改委4308 |
| 26 | 北京市农林科学院 | 北京市海淀区曙光花园中路11号 |
| 北京市农林科学院信息技术研究中心 | 北京市海淀区曙光花园中路11号 |
| 北京市农林科学院智能装备技术研究中心 | 北京市海淀区曙光花园中路11号 |
| 27 | 北京市社会科学院 | 北京市朝阳区北四环中路33号办公楼 |
| 28 | 市贸促会 | 北京市通州区览秀西路5号 |
| 29 | 市粮食和物资储备局 | 北京市通州区运河东大街57号院6号楼 |
| 市粮食和物资储备局综合事务中心 | 北京市通州区运河东大街57号院6号楼 |
| 市粮食和物资储备局军粮供应管理中心 | 北京市通州区运河东大街57号院6号楼 |
| 30 | 市政府外办 | 北京市通州区运河东大街57号1号楼4层 |
| 31 | 市文化市场行政执法总队 | 北京市丰台区西三环南路1号 |
| 32 | 市委编办 | 北京市通州区运河东大街56号院7号楼506室 |
| 33 | 市委国安办 | 北京市通州区潞城镇运河东大街56号院市委5号楼 |
| 34 | 北京市排水管理事务中心 | 北京市通州区留庄路1号院2号楼 |
| 35 | 市委台办 | 北京市通州区运河东大街56号院7号楼 |
| 36市体育局 | 北京市先农坛体校 | 北京市先农坛体校2号楼208 |
| 北京市木樨园体校 | 北京市丰台区光彩北路4号 |
| 北京市什刹海体育运动学校 | 北京市西城区地安门西大街57号 |
| 北京市芦城体育运动技术学校 | 北京市大兴区清源西路芦城体育运动技术学校东门 |
| 射击运动技术学校 | 北京市怀柔区府前西街甲三号 |
| 北京市冬季运动管理中心 | 北京市延庆区延庆镇湖北东路116号院 |
| 北京市航空运动学校 | 北京市昌平区百善镇百沙路5号 |
| 北京棋院 | 北京市西城区西松树胡同33号北京棋院 |
| 北京市反兴奋剂中心 | 北京市丰台区光彩北路4号 |
| 北京市体育科学研究所 | 北京市丰台区光彩北路4号院内 |
| 北京体育职业学院 | 北京市丰台区光彩北路4号 |
| 北京市体育总会秘书处 | 北京市通州区宋庄南三街209号院1号楼 |
| 北京市社会体育管理中心 | 北京市通州区宋庄南三街209号院1号楼 |
| 北京市体育竞赛管理和国际交流中心 | 北京市西城区先农坛体育场2号楼北京市体育竞赛管理和国际交流中心 |
| 北京市网球运动管理中心 | 北京市丰台区光彩北路1号 |
| 北京市体育局综合事务中心 | 北京市通州区宋庄南三街209号院1号楼420 |
| 北京市体育专业人才管理中心 | 北京市通州区宋庄南三街209号院1号楼509室 |
| 北京市体育服务事业管理中心 | 北京市丰台区光彩北路8号体服中心 |
| 北京市体育设施管理中心 | 北京市东四块玉南街31号 |
| 游泳运动学校 | 北京市东城区东四块玉南三街31号院北京市体育局设施管理中心 |
| 37市文物局 | 北京大觉寺与团城管理处 | 海淀区苏家坨镇大觉寺路9号 |
| 北京古代建筑博物馆 | 北京市西城区东经路21号 |
| 首都博物馆 | 北京市西城区复兴门外大街16号 |
| 北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心） | 北京市东城区天安门广场南端正阳门城楼 |
| 38 | 中国电影博物馆 | 北京市朝阳区南影路9号 |
| 39 | 北京市密码管理局 | 北京市通州区运河东大街56号院 |
| 40市人力社保局 | 北京市超转人员管理中心 | 北京市通州区留庄路5号院1号楼307室 |
| 北京市职业技能鉴定管理中心 | 北京市朝阳区惠新南街3号技能鉴定中心 |
| 北京市劳动能力鉴定中心 | 北京市通州区清风路33号院4号楼 |
| 北京市社会保险基金管理中心 | 北京市通州区潞城镇留庄路5号院（东门） |
| 北京市退休职工活动站 | 北京市平谷区金海湖旅游区8号 |
| 北京市职业介绍服务中心 | 北京市通州区清风路33号副中心人大4号楼市职介中心 |
| 41 | 北京社会主义学院 | 北京朝阳区高原街6号北京社会主义学院 |
| 42 | 市投资促进服务中心 | 北京市丰台区西三环南路1号（六里桥西南角）北京市政务服务中心大楼847室 |
| 市投资促进综合事务中心 | 北京市丰台区西三环南路1号（六里桥西南角）北京市政务服务中心大楼847室 |
| 43 | 北京奥运博物馆 | 北京市朝阳区国家体育场南路一号 |
| 44 | 市商务举报投诉中心 | 北京市通州区运河东大街57号院5号楼 |
| 北京市国际服务贸易事务中心 | 北京市通州区运河东大街57号院5号楼 |
| 北京市对外贸易学校 | 北京市通州区运河东大街57号院5号楼 |
| 市商务局应急储备保障中心 | 北京市通州区运河东大街57号院5号楼 |
| 北京市商务局综合事务中心 | 北京市通州区运河东大街57号院5号楼 |
| 北京全球服务贸易发展促进中心 | 北京市通州区运河东大街57号院5号楼 |
| 北京市流通经济研究中心 | 北京市通州区运河东大街57号院5号楼 |
| 45 | 市公安局 | 北京市东城区前门东大街9号 |

2. 付款条件（进度和方式）

各参与单位将按照分合同约定，支付合同款项，支付进度与方式如下：

（1）第一次支付合同总额的50%，支付条件为合同签订后，采购人预算资金到位后，采购人通知且收到中标人开具的符合采购人要求的合法有效增值税发票后10个工作日内支付；

（2）第二次支付合同总额的50%，支付条件为项目通过采购人终验，采购人预算资金到位后，采购人通知且收到中标人开具的符合采购人要求的合法有效增值税发票后10日内支付。

3、包装和运输

货物的包装及运输条件应符合《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉及〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））的相关要求，推广使用绿色包装，必要时请供应商在履约验收环节出具检测报告。

4. 售后服务（质保期）

（1）从验收合格之日起算，质保期三年，保修期不低于三年，保修权益生效15日内出现质量问题可申请更换。

（2）售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致,提供符合专业服务体系标准的原厂中文服务，包含：技术咨询、故障排查、产品升级、产品培训，具体服务内容：一是技术咨询，中标人需提供7×24小时统一电话，包含产品使用、安装等相关技术咨询和疑难解答；二是故障排查，中标人需提供远程或现场产品故障分析、诊断，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应根据故障原因，提出可行的解决方案，并提供周转设备或更换设备（硬盘故障后，更换新的硬盘（所涉及费用包含在投标报价中），原盘由采购人保留）；三是软件产品升级，提供软件产品升级，修复软件产品问题及提升软件功能、性能；四是产品培训，提供远程或现场产品安装、实施、使用等方面的培训（所涉及费用包含在投标报价中）。

（3）提供同城4小时、异地12小时技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备（所涉及费用包含在投标报价中）。

1. **技术要求**

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本项目旨在实现以下几个主要功能和目标：

1）提高采购管理的科学化和规范化水平：根据财政部、工信部发布的政府采购需求标准，政府单位在采购计算机时需遵循一定的标准，以提高采购管理的科学化和规范化水平。

2）落实政府采购公平竞争原则：通过制定和遵循特定的采购标准，确保政府采购过程的公平性和透明性，促进市场的公平竞争。

3）优化营商环境和产业生态：本项目的实施有助于优化营商环境，营造良好的产业生态。

4）本项目特别强调CPU、操作系统等关键部件的安全可靠测评要求，以确保信息安全。

5）满足实际应用需求：本项目采购产品有助于满足各委办局实际办公需求，提升办公效率。

这些功能和目标共同确保了政府单位计算机终端采购的高效性、安全性。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目需执行以下标准：

* 《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
* 《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
* 《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的要求

①**★**代表实质性指标，不允许负偏离，不满足该指标项将导致响应被拒绝；▲代表《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》中可作为评分因素的重要指标，满足要求将加分；未标记的其它指标为《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》中不可作为评分因素的一般指标。

②备注栏中标明“附证明材料”项，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料包含但不限于投标人或所投核心产品生产厂家官方网站截图、产品说明书、其他相关证明材料，所有证明材料均需加盖投标人的公章，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

**1.北京市2025年终端设备集中带量采购项目（第1包）：**

**指标要求中如有“供应商给出......”等表述要求的，请投标人明确提供响应具体内容。**

（1）台式计算机（含操作系统）详细技术要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **指标分类** | **[一级指标](" \l "Sheet1!A3)** | **二级指标** | **指标要求** | **备注** |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU 信息 | 供应商给出CPU信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽 |  |
| 2 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存配置容量 | ≥16GB |  |
| 3 | 产品规格 | ★内存类型 | 支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型 |  |
| 4 | 产品规格 | ★内存条配置数量（板载内存不涉及） | ≥1 |  |
| 5 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板集成模块 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |  |
| 6 | 产品规格 | ★主板支持的 CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存型号和数量 |  |
| 7 | 产品规格 | 主板内PCIe 插槽数量 | 支持PCIe插槽数量不少于2个 |  |
| 8 | 产品规格 | 特殊孔位及接口 | USB接口总数≥8个，其中USB 3.0不少于4个 |  |
| 9 | 产品规格 | ★主板其他内置接口 | 供应商给出相关 SATA、M.2、USB 接口数量及占用状态 |  |
| 10 | 产品规格 | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≥8GB |  |
| 11 | 产品规格 | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | ≥16GB |  |
| 12 | 产品规格 | 存储设备规格 | ★固态盘数量 | ≥1个 |  |
| 13 | 产品规格 | ★固态存储容量 | ≥512GB |  |
| 14 | 产品规格 | ★机械硬盘数量 | ≥1个 |  |
| 15 | 产品规格 | ★机械硬盘总容量 | ≥1TB |  |
| 16 | 产品规格 | ★机械硬盘转速 | ≥5400rpm |  |
| 17 | 产品规格 | 机械硬盘接口协议 | 支持SATA3.0及以上或SAS3.0 及以上接口 |  |
| 18 | 产品规格 | ★机械硬盘形态 | 2.5英寸或3.5英寸等 |  |
| 19 | 产品规格 | 固态存储接口协议 | UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议 |  |
| 20 | 产品规格 | ★固态存储形态 | 采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA 等标准的插卡形态 |  |
| 21 | 产品规格 | 存储设备扩展盘位 | ≥0 |  |
| 22 | 产品规格 | ★存储设备其他参数要求 | a)固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定； b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃;其它参数应符合GB/T12628相关规定 |  |
| 23 | 产品规格 | 显卡规格 | ★显卡类型 | 独立或集成显卡 |  |
| 24 | 产品规格 | ★独立显卡显存类型 | 若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4 |  |
| 25 | 产品规格 | ★独立显卡显存位宽 | 若配置独立显卡，显存位宽≥64 位 |  |
| 26 | 产品规格 | ★独立显卡显存容量 | 若配置独立显卡，显存容量≥2GB |  |
| 27 | 产品规格 | ▲独立显卡接口协议 | 支持 PCIe 协议版本大于等于 2.0 或 HT（HyperTransport）协议版本大于等于 3.0 的独立显卡接口协议 |  |
| 28 | 产品规格 | 显示设备规格 | ★显示屏屏占比 | ≥85% |  |
| 29 | 产品规格 | ★显示屏分辨率 | ≥1920x1080 |
| 30 | 产品规格 | ▲显示屏像素密度 | ≥85像素/英寸 |
| 31 | 产品规格 | ▲显示屏可视角度 | 水平≥170 ° |
| 32 | 产品规格 | ★显示屏尺寸 | ≥27英寸 |
| 33 | 产品规格 | ★显示屏屏幕比例 | 16:9或16:10或3:2 |
| 34 | 产品规格 | ★显示器外观颜色 | 黑色 |
| 35 | 产品规格 | ★显示屏防蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/( ·cd ·sr)（瓦每坎 特拉每球面度） |
| 36 | 产品规格 | ★显示屏低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 37 | 产品规格 | ★显示屏防炫目 | 显示屏镜面反射率≤10% |
| 38 | 产品规格 | 外设规格 | 传声器数量 | ≥0 |  |
| 39 | 产品规格 | 扬声器数量 | ≥0 |  |
| 40 | 产品规格 | ★鼠标数量 | ≥1个 |  |
| 41 | 产品规格 | ★键盘数量 | ≥1个 |  |
| 42 | 产品规格 | 摄像头数量 | 本项目不需要 |  |
| 43 | 产品规格 | ★光驱数量 | ≥1个 |  |
| 44 | 产品规格 | ★键盘按键数目 | 104键 |  |
| 45 | 产品规格 | 摄像头像素 | 本项目不需要 |  |
| 46 | 产品规格 | 摄像头分辨率 | 本项目不需要 |  |
| 47 | 产品规格 | 扬声器功率 | 本项目不需要 |  |
| 48 | 产品规格 | 扬声器频率范围 | 本项目不需要 |  |
| 49 | 产品规格 | 扬声器总谐波失真 | 本项目不需要 |  |
| 50 | 产品规格 | 扬声器最大声压级 | 本项目不需要 |  |
| 51 | 产品规格 | ★键盘连接方式 | 有线或无线 |  |
| 52 | 产品规格 | ★键盘键程 | 2.3mm ~ 4.0mm |  |
| 53 | 产品规格 | ★键盘按键压力 | 按键压力应在 0.54 N±0.14N |  |
| 54 | 产品规格 | ★有线键盘连接线 | ≥1.5 米 |  |
| 55 | 产品规格 | ★键盘颜色 | 黑色 |  |
| 56 | 产品规格 | 键盘其他要求 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081 的相关规定 |  |
| 57 | 产品规格 | ★鼠标连接方式 | 有线或无线 |  |
| 58 | 产品规格 | ★有线鼠标连接线 | ≥1.5 米 |  |
| 59 | 产品规格 | ★鼠标 DPI分辨率 | 800~1600 |  |
| 60 | 产品规格 | ★鼠标颜色 | 黑色 |  |
| 61 | 产品规格 | ★鼠标其他要求 | 其它参数应符合GB/T 26245 的相关规定 |  |
| 62 | 产品规格 | ★内置光驱 | 内置8X DVD-RW光驱 |  |
| 63 | 产品规格 | 网络设备规格 | ★有线网卡数量 | ≥1 |  |
| 64 | 产品规格 | 无线网卡及天线数量 | 本项目不需要 |  |
| 65 | 产品规格 | 单无线网卡天线数量 | 本项目不需要 |  |
| 66 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★USB 接口数量 | USB接口≥8个，其中USB3.0接口≥4个，机箱前面板应提供不少于3个USB接口（含2个USB3.0 及以上接口） |  |
| 67 | 产品规格 | USB母座接口要求 | 本项目不需要 |  |
| 68 | 产品规格 | ★视频接口数量 | HDMI接口≥1个，且支持复制和扩展两种显示模式；VGA接口≥1 |  |
| 69 | 产品规格 | ★音频接口数量 | ≥2 |  |
| 70 | 产品规格 | 存储卡接口数量 | ≥0 |  |
| 71 | 产品规格 | 整机基础规格 | ★整机外观 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；  b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 |  |
| 72 | 产品规格 | ★状态指示灯 | 在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数 |  |
| 73 | 产品规格 | ★整机结构 | a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；  b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；  c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；  d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；  e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；  f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；  g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；  h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；  i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线理；  j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；  k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；  l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；  m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定。 |  |
| 74 | 产品规格 | ★机箱防护要求 | 机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求 |  |
| 75 | 产品规格 | ★整机噪音 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel |  |
| 76 | 产品规格 | ★整机散热 | 在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃ ; b) 可触及面温度不高于45℃ ; c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃ , 显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃ , 出风口温度不高于 45℃ |  |
| 77 | 产品规格 | ★整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到 GB 28380-2012标准中能效等级2级及以上 |  |
| 78 | 产品规格 | ★机身材质 | 金属 |  |
| 79 | 产品规格 | ★机身颜色 | 黑色 |  |
| 80 | 产品规格 | ★机箱尺寸容量 | 机箱体积应不大于15L |  |
| 81 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU物理核数 | ≥4 |  |
| 82 | 性能要求 | ★CPU主频 | ≥2.5GHz |  |
| 83 | 性能要求 | ★CPU末级缓存容量 | ≥4MB |  |
| 84 | 性能要求 | ★CPU支持的内存最高速率 | ≥2666MT/s |  |
| 85 | 性能要求 | 内存性能 | ★内存读写速率 | ≥2666MT/s |  |
| 86 | 性能要求 | 显卡性能 | ★显示分辨率 | ≥1920x1080 |  |
| 87 | 性能要求 | ★显卡显示芯片核心频率 | ≥300MHz |  |
| 88 | 性能要求 | ★显存等效频率 | ≥1000MT/s |  |
| 89 | 性能要求 | ★显卡可支持多屏同时显示数量 | 显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080 |  |
| 90 | 性能要求 | 显示设备性能 | ★显示屏刷新率 | ≥75Hz |  |
| 91 | 性能要求 | ★显示屏位深 | ≥8位 |  |
| 92 | 性能要求 | ★显示屏色域 | ≥99% sRGB |  |
| 93 | 性能要求 | ★显示屏色准 | △E ≤ 4 |  |
| 94 | 性能要求 | ★显示屏响应时间 | ≤8ms |  |
| 95 | 性能要求 | ★显示屏亮度 | ≥250尼特 |  |
| 96 | 性能要求 | ★显示屏亮度一致性 | ≥70% |  |
| 97 | 性能要求 | ★显示屏对比度 | ≥500：1 |  |
| 98 | 性能要求 | ★显示屏其他参数 | 其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定 |  |
| 99 | 性能要求 | 网络设备性能 | ★有线网卡速率 | 最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应，支持IPV6网络协议 |  |
| 100 | 性能要求 | 支持无线网络通信技术协议 | 本项目不需要 |  |
| 101 | 性能要求 | 无线网卡频宽 | 本项目不需要 |  |
| 102 | 功能要求 | 主板功能 | ★内存扩展接口(板载内存不涉及) | ≥2 个 |  |
| 103 | 功能要求 | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如 UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口 |  |
| 104 | 功能要求 | ★主板 USB瞬间过流保护 | 支持有瞬间过流保护功能 |  |
| 105 | 功能要求 | ★主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 |  |
| 106 | 功能要求 | ★I/O接口功能 | 提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |  |
| 107 | 功能要求 | 显卡功能 | ★显卡外接显示接口 | HDMI接口≥1个，VGA接口≥1 |  |
| 108 | 功能要求 | 若配置独立显卡，独立显卡数量 | ≥1 |  |
| 109 | 功能要求 | 显示设备功能 | ★显示器接口 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 |  |
| 110 | 功能要求 | ★显示器支架 | 显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等 |  |
| 111 | 功能要求 | ★显示器参数调节 | a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等； b)支持色温、亮度、对比度调节 |  |
| 112 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 本项目不需要 |  |
| 113 | 功能要求 | 传声器降噪 | 本项目不需要 |  |
| 114 | 功能要求 | 键盘背光 | 本项目不需要 |  |
| 115 | 功能要求 | ★光驱功能 | 光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于 24×150KB/s；最大读取速度 DVD 不低于8×358KB/s；最大刻录速度CD 不低于24×150KB/s；最大刻录速度 DVD 不低于6×1358KB/s；兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等 |  |
| 116 | 功能要求 | 存储功能 | ★存储功能 | 通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能 |  |
| 117 | 功能要求 | 内置控制器固态存储加密 | 固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。  a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD 读写性能；  b) 支持固件加密、安全启动和安全升级；  c) 支持数据的安全擦除 |  |
| 118 | 功能要求 | 网络设备功能 | ★网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能 |  |
| 119 | 功能要求 | 无线网卡频段 | 本项目不需要 |  |
| 120 | 功能要求 | 物理开关 | 本项目不需要 |  |
| 121 | 功能要求 | ★数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |  |
| 122 | 功能要求 | 蓝牙协议 | 若支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.0版本 |  |
| 123 | 功能要求 | ★有线网卡接口类型 | 支持 RJ45接口 |  |
| 124 | 功能要求 | 无线网卡标准 | 若配备无线网卡，产品应符合 GB15629.11 所有部分 |  |
| 125 | 功能要求 | ★网络设备拆装 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 |  |
| 126 | 功能要求 | 外部接口功能 | ★音频接口类型 | 支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口 |  |
| 127 | 功能要求 | ★视频接口类型 | HDMI接口≥1个，VGA接口≥1 |  |
| 128 | 功能要求 | ★HDMI、DP、Type-C 显示接口要求 | 若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |  |
| 129 | 功能要求 | 其他接口 | a) 支持串行接口，可实现 GB/T 6107  的功能；  b) 支持并行接口，可实现 GB/T  18235.1 的功能 |  |
| 130 | 功能要求 | 存储卡接口类型 | 本项目不需要 |  |
| 131 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源线适配能力 | 电源适配器电线组件应符合GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 |  |
| 132 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | ★中文信息处理要求 | 符合 GB 18030 的相关规定 |  |
| 133 | 功能要求 | ★操作系统备份及还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |  |
| 134 | 功能要求 | ★固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 |  |
| 135 | 功能要求 | ★操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |  |
| 136 | 功能要求 | ★固件升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |  |
| 137 | 功能要求 | ★BIOS 支持关闭通讯接口 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口 |  |
| 138 | 功能要求 | ★固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |  |
| 139 | 功能要求 | ★固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |  |
| 140 | 功能要求 | ★固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |  |
| 141 | 功能要求 | ★固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |  |
| 142 | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 本项目不需要 |  |
| 143 | 功能要求 | 人脸识别 | 本项目不需要 |  |
| 144 | 功能要求 | 静脉识别 | 本项目不需要 |  |
| 145 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等AI加速模块 | 支持 NPU/GPU 等AI加速模块 |  |
| 146 | 功能要求 | 视频编解码加速模块 | 支持视频编解码加速模块 |  |
| 147 | 功能要求 | 影像处理加速模块 | 支持影像处理加速模块 |  |
| 148 | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | ★固态存储寿命 | TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量） |  |
| 149 | 可靠性要求 | ★机械硬盘寿命 | 通电时间≥5 万小时 |  |
| 150 | 可靠性要求 | 显示设备可靠性 | ★显示屏屏幕失效点 | 符合 GB/T 9813.2 的要求 |  |
| 151 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | ★键盘按键寿命 | ≥1000万次 |  |
| 152 | 可靠性要求 | ★鼠标按键寿命 | ≥500万次 |  |
| 153 | 可靠性要求 | ★键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于 3000 次，功能、外观完好 |  |
| 154 | 可靠性要求 | ★风扇寿命 | ≥4万小时 |  |
| 155 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 |  |
| 156 | 可靠性要求 | ★环境条件要求的气候环境适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |  |
| 157 | 可靠性要求 | ★环境条件要求的振动适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |  |
| 158 | 可靠性要求 | ★环境条件要求的冲击适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |  |
| 159 | 可靠性要求 | ★环境条件要求的碰撞适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |  |
| 160 | 可靠性要求 | ★环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |  |
| 161 | 可靠性要求 | ★MTBF测试 | MTBF(m1)≥3万小时 |  |
| 162 | 兼容要求 | 兼容要求 | ★常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |  |
| 163 | 兼容要求 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 164 | 兼容要求 | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商中间件产品 |
| 165 | 兼容要求 | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 |
| 166 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |  |
| 167 | 服务要求 | 服务要求 | ★配置检查工具 | 供应商提供自检测试工具 |  |
| 168 | 服务要求 | ★服务响应 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)供应商提供同城4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |  |
| 169 | 服务要求 | ★服务周期 | a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；  b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知；  c) 应明确产品发布日期 |
| 170 | 服务要求 | ★预装操作系统 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 |
| 171 | 服务要求 | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 172 | 服务要求 | ★典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 173 | 服务要求 | ★厂家升级软件与扩容服务 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 |
| 174 | 服务要求 | ★整机质量服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年 |
| 175 | 服务要求 | ★合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 |  |
| 176 | 服务要求 | ★开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |  |
| 177 | 服务要求 | ★驱动下载服务要求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |  |
| 178 | 服务要求 | ★兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |  |
| 179 | 服务要求 | 跨架构平台应用兼容 | 供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用 |  |
| 180 | 供应保障要求 | 供应链合规性 | ★产品部件保障 | 供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 |  |
| 181 | 供应保障要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |  |
| 182 | 供应保障要求 | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |  |
| 183 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；CPU安全可靠等级达到Ⅱ级及以上 | 提供安全可靠测评通过的官网截图并加盖投标人公章 |
| 184 | 安全要求 | 整机安全性要求 | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合 GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T0028 的相关规定 |  |
| 185 | 安全要求 | USB 端口管控 | 支持USB端口管控 |  |
| 186 | 安全要求 | 安全物理锁 | 支持安全物理锁 |  |
| 187 | 安全要求 | ★信息安全基本要求 | a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；  b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；  c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |  |
| 188 | 安全要求 | ★固件安全启动 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |  |
| 189 | 安全要求 | ★限用物质的限量要求 | 符合GB/T26572中规定 |  |
| 190 | 预装软件要求 | 操作系统要求 | ★授权承诺 | 1）软件提供永久使用授权，且提供三年（含）以上售后服务授权，售后服务授权期内提供重要版本及安全补丁更新服务。（所涉及费用包含在投标报价中）  2）授权服务期内承载的硬件设备损坏或报废，此授权可以转移到用户更新的硬件设备继续使用； | 提供加盖投标人公章的承诺函 |
| 191 | 主要功能要求 | 1）桌面环境：系统默认集成桌面环境。主要由设备管理器、启动盘制作工具、安全中心等组成。  2）打印管理：默认集成打印管理器软件，支持图片批量打印，在图形化界面一次选中多张图片，一键选择，即可批量打印图片。  3）利旧兼容：能够对现有常见品牌外设提供利旧驱动兼容。  4）磁盘管理：操作系统提供硬盘管理工具，显示硬盘容量及硬盘信息，支持新建和删除硬盘分区，分区支持EXT3、EXT4、FAT32、NTFS、XFS、exFAT、Btrfs等文件系统格式。支持磁盘健康检测、坏道检测与修复，分区挂载与卸载，分区表错误检查等功能。  5）密码找回或重置：忘记系统登录密码后，支持在公网环境、离线环境下通过手机号或邮箱方式快速找回密码。或支持在公网环境、离线环境下重置密码。  6）OS AI能力：默认集成AI应用，支持用户调用AI能力进行内容创作、文生文、智能问答、系统控制等功能，兼容主流大模型。 | 需提供功能截图并加盖投标人公章 |

（2）流式软件详细技术要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **指标分类** | **[一级指标](" \l "Sheet1!A3)** | **二级指标** | **指标要求** | **备注** |
| 1 | 预装软件要求 | 流式软件要求 | 适配要求 | 1）支持LoongArch、ARM技术路线CPU。 2）适配中国信息安全测评中心安全可靠测评的正版操作系统。 | 提供适配证书并加盖投标人公章 |
| 2 | 功能要求 | 1）智能识别目录：自动识别正文的段落结构，生成对应目录，节省手动设置标题格式时间。  2）通用功能：文字、表格、演示均支持“文档拆分合并”功能。实现对wps、doc、docx、uot3、ppt、pptx、uop3、xls、xlsx、uos3、pdf格式的文档进行合并和拆分，且可自定义不同合并和拆分方式，包括合并范围、输出名称、输出目录、拆分范围等，帮助用户快速整合文档资料。  3）支持图片处理工具，可对图片进行裁剪、大小调整、颜色、亮度、对比度，可设置透明色，进行压缩、阴影、旋转等图像处理。  4）文字模块：支持章节导航、书签导航。章节导航支持显示章节内容、更改章节标题、增加节、删除节、合并节。书签导航支持显示书签，按照书签的名称和位置排序。  5）表格模块：支持“拆分表格”，用户拆分数据量大的表格时使用复制-粘贴拆分表格效率极低，还容易出现错误，使用“拆分表格”功能可拆分工作表或工作簿，使复杂的工作变的简单，操作灵活，显著提升工作效率。  6）支持输出OFD、PDF文件时，可选择页码范围输出，支持OFD输出时预览效果。  7）文字、表格、演示均支持文本识别功能，可以截取系统内的图片或PDF中的文字，进行提取识别，方便用户将已经识别的字符直接添加入文档内，不需要再手动输入。  8）演示模块：普通视图支持使用画笔工具绘制墨迹，方便用户随手绘制墨迹内容，更加灵活。  9）支持二次开发功能，支持JS API即浏览器去控件调用API、C++语言的二次开发接口调用。支持应用程序嵌入浏览器、com加载项满足OA版本需求。为第三方业务开发提供开发平台，支持C/S、B/S架构。  10）支持OLE对象插入，支持doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx格式对象插入式，支持对象插入后打开。 | 需提供功能截图并加盖投标人公章 |
| 3 | ★授权要求 | 软件提供永久使用授权，且提供三年（含）以上售后服务授权，售后服务授权期内提供重要版本及安全补丁更新服务。（所涉及费用包含在投标报价中） | 提供承诺书并加盖投标人公章 |

（3）版式软件详细技术要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **指标分类** | **[一级指标](" \l "Sheet1!A3)** | **二级指标** | **指标要求** | **备注** |
| 1 | 预装软件要求 | 版式软件要求 | 适配要求 | 1）支持LoongArch、ARM技术路线CPU。 2）适配中国信息安全测评中心安全可靠测评的正版操作系统。 | 提供适配证书并加盖投标人公章 |
| 2 | 功能要求 | 1）文件操作：提供OFD/PDF版式文档打开、保存、另存功能，可将打开文档导出图片、PDF或TXT格式文档，导出为图片时自动分页保存，支持自动保存。 2）多文档支持：可打开OFD、PDF、图片等格式文档直接阅览。 3）打印操作，提供打印预览、打印功能，支持套红打印、装订成册打印，可设置打印属性。 4）阅读操作：提供翻页、页面跳转、缩放、页面自适应等阅读功能，提供缩略图、大纲、语义、书签、附件等阅读导览功能。 5）内容操作：支持选择与复制功能，可将复制内容的字体、段落格式、行间距等属性带入流式软件文档中。 6）图文注释：提供箭头、直线、圆形等图形注释功能，提供高亮、下划线、删除线、波浪线等文本注释功能。 7）注释增强：提供注释导入导出功能，以实现相似注释的快速录入；提供文本框注释功能，可设置文本框的外观属性，可为文本框注释内容添加数字签名。 8）图文水印：提供图文水印功能，可设置水印的字体、字号、角度等属性；提供动态水印功能，可将当前用户、时间等信息作为水印内容叠加到文档中。 | 提供产品使用手册或说明书并加盖投标人公章 |
| 3 | ★授权要求 | 软件提供永久使用授权，且提供三年（含）以上售后服务授权，售后服务授权期内提供重要版本及安全补丁更新服务。（所涉及费用包含在投标报价中） | 提供承诺书并加盖投标人公章 |

（4）杀毒软件详细技术要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **指标分类** | **[一级指标](" \l "Sheet1!A3)** | **二级指标** | **指标要求** | **备注** |
| 1 | 预装软件要求 | 杀毒软件要求 | 适配要求 | 1）支持LoongArch、ARM技术路线CPU。 2）适配中国信息安全测评中心安全可靠测评的正版操作系统。 | 提供适配证书并加盖投标人公章 |
| 2 | 功能要求 | 3）具备病毒检测、病毒处理、文件实时监控、隔离区管理、日志、升级更新等功能。 4）提供北京市电子政务外网、互联网环境下主程序及病毒库在线升级，以及单机状态下离线升级功能。 | 提供产品使用手册或说明书并加盖投标人公章 |
| 3 | ★授权要求 | 软件提供永久使用授权，且提供三年（含）以上售后服务授权，售后服务授权期内提供重要版本及安全补丁更新服务。授权期内病毒库升级不少于每季度1次。（所涉及费用包含在投标报价中） | 提供承诺书并加盖投标人公章 |

**2.北京市2025年终端设备集中带量采购项目（第2包）：**

**指标要求中如有“供应商给出......”等表述要求的，请投标人明确提供响应具体内容。**

（1）台式计算机（含操作系统）详细技术要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **指标分类** | **[一级指标](" \l "Sheet1!A3)** | **二级指标** | **指标要求** | **备注** |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU 信息 | 供应商给出CPU信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽 |  |
| 2 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存配置容量 | ≥16GB |  |
| 3 | 产品规格 | ★内存类型 | 支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型 |  |
| 4 | 产品规格 | ★内存条配置数量（板载内存不涉及） | ≥1 |  |
| 5 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板集成模块 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |  |
| 6 | 产品规格 | ★主板支持的CPU和内存情 况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存型号和数量 |  |
| 7 | 产品规格 | 主板内PCIe 插槽数量 | 支持PCIe插槽数量不少于2个 |  |
| 8 | 产品规格 | 特殊孔位及接口 | USB接口总数≥8个，其中USB 3.0不少于4个 |  |
| 9 | 产品规格 | ★主板其他内置接口 | 供应商给出相关SATA、M.2、USB 接口数量及占用状态 |  |
| 10 | 产品规格 | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≥8GB |  |
| 11 | 产品规格 | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | ≥16GB |  |
| 12 | 产品规格 | 存储设备规格 | ★固态盘数量 | ≥1个 |  |
| 13 | 产品规格 | ★固态存储容量 | ≥512GB |  |
| 14 | 产品规格 | ★机械硬盘数量 | ≥1个 |  |
| 15 | 产品规格 | ★机械硬盘总容量 | ≥1TB |  |
| 16 | 产品规格 | ★机械硬盘转速 | ≥5400rpm |  |
| 17 | 产品规格 | 机械硬盘接口协议 | 支持SATA3.0及以上或SAS3.0及以上接口 |  |
| 18 | 产品规格 | ★机械硬盘形态 | 2.5英寸或3.5英寸等 |  |
| 19 | 产品规格 | 固态存储接口协议 | UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议 |  |
| 20 | 产品规格 | ★固态存储形态 | 采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或 mSATA 等标准的插卡形态 |  |
| 21 | 产品规格 | 存储设备扩展盘位 | ≥0 |  |
| 22 | 产品规格 | ★存储设备其他参数要求 | a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定； b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃;其它参数应符合GB/T12628相关规定 |  |
| 23 | 产品规格 | 显卡规格 | ★显卡类型 | 独立或集成显卡 |  |
| 24 | 产品规格 | ★独立显卡显存类型 | 若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4 |  |
| 25 | 产品规格 | ★独立显卡显存位宽 | 若配置独立显卡，显存位宽≥64 位 |  |
| 26 | 产品规格 | ★独立显卡显存容量 | 若配置独立显卡，显存容量≥2GB |  |
| 27 | 产品规格 | ▲独立显卡接口协议 | 支持PCIe 协议版本大于等于2.0或 HT（HyperTransport）协议版本大于等于3.0的独立显卡接口协议 |  |
| 28 | 产品规格 | 显示设备规格 | ★显示屏屏占比 | ≥85% |  |
| 29 | 产品规格 | ★显示屏分辨率 | ≥1920x1080 |
| 30 | 产品规格 | ▲显示屏像素密度 | ≥85像素/英寸 |
| 31 | 产品规格 | ▲显示屏可视角度 | 水平≥170 ° |
| 32 | 产品规格 | ★显示屏尺寸 | ≥27英寸 |
| 33 | 产品规格 | ★显示屏屏幕比例 | 16:9或16:10或3:2 |
| 34 | 产品规格 | ★显示器外观颜色 | 黑色 |
| 35 | 产品规格 | ★显示屏防蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/( ·cd ·sr)（瓦每坎 特拉每球面度） |
| 36 | 产品规格 | ★显示屏低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 37 | 产品规格 | ★显示屏防炫目 | 显示屏镜面反射率≤10% |
| 38 | 产品规格 | 外设规格 | 传声器数量 | ≥0 |  |
| 39 | 产品规格 | 扬声器数量 | ≥0 |  |
| 40 | 产品规格 | ★鼠标数量 | ≥1个 |  |
| 41 | 产品规格 | ★键盘数量 | ≥1个 |  |
| 42 | 产品规格 | 摄像头数量 | 本项目不需要 |  |
| 43 | 产品规格 | ★光驱数量 | ≥1个 |  |
| 44 | 产品规格 | ★键盘按键数目 | 104键 |  |
| 45 | 产品规格 | 摄像头像素 | 本项目不需要 |  |
| 46 | 产品规格 | 摄像头分辨率 | 本项目不需要 |  |
| 47 | 产品规格 | 扬声器功率 | 本项目不需要 |  |
| 48 | 产品规格 | 扬声器频率范围 | 本项目不需要 |  |
| 49 | 产品规格 | 扬声器总谐波失真 | 本项目不需要 |  |
| 50 | 产品规格 | 扬声器最大声压级 | 本项目不需要 |  |
| 51 | 产品规格 | ★键盘连接方式 | 有线或无线 |  |
| 52 | 产品规格 | ★键盘键程 | 2.3mm ~ 4.0mm |  |
| 53 | 产品规格 | ★键盘按键压力 | 按键压力应在0.54 N±0.14N |  |
| 54 | 产品规格 | ★有线键盘连接线 | ≥1.5米 |  |
| 55 | 产品规格 | ★键盘颜色 | 黑色 |  |
| 56 | 产品规格 | 键盘其他要求 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定 |  |
| 57 | 产品规格 | ★鼠标连接方式 | 有线或无线 |  |
| 58 | 产品规格 | ★有线鼠标连接线 | ≥1.5米 |  |
| 59 | 产品规格 | ★鼠标 DPI分辨率 | 800~1600 |  |
| 60 | 产品规格 | ★鼠标颜色 | 黑色 |  |
| 61 | 产品规格 | ★鼠标其他要求 | 其它参数应符合GB/T26245的相关规定 |  |
| 62 | 产品规格 | ★内置光驱 | 内置8X DVD-RW光驱 |  |
| 63 | 产品规格 | 网络设备规格 | ★有线网卡数量 | ≥1 |  |
| 64 | 产品规格 | 无线网卡及天线数量 | 本项目不需要 |  |
| 65 | 产品规格 | 单无线网卡天线数量 | 本项目不需要 |  |
| 66 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★USB 接口数量 | USB接口≥8个，其中USB3.0接口≥4个，机箱前面板应提供不少于3个USB接口（含2个USB3.0及以上接口） |  |
| 67 | 产品规格 | USB母座接口要求 | 本项目不需要 |  |
| 68 | 产品规格 | ★视频接口数量 | HDMI接口≥1个，且支持复制和扩展两种显示模式；VGA接口≥1 |  |
| 69 | 产品规格 | ★音频接口数量 | ≥2 |  |
| 70 | 产品规格 | 存储卡接口数量 | ≥0 |  |
| 71 | 产品规格 | 整机基础规格 | ★整机外观 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；  b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 |  |
| 72 | 产品规格 | ★状态指示灯 | 在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数 |  |
| 73 | 产品规格 | ★整机结构 | a) 机箱应符合GB/T4208、GB/T 26246的相关规定；  b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；  c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；  d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；  e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；  f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；  g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；  h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；  i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线理；  j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；  k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；  l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；  m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定。 |  |
| 74 | 产品规格 | ★机箱防护要求 | 机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求 |  |
| 75 | 产品规格 | ★整机噪音 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel |  |
| 76 | 产品规格 | ★整机散热 | 在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃ ; b) 可触及面温度不高于45℃ ; c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃ , 显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃ , 出风口温度不高于45℃ |  |
| 77 | 产品规格 | ★整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到 GB 28380-2012标准中能效等级2级及以上 |  |
| 78 | 产品规格 | ★机身材质 | 金属等 |  |
| 79 | 产品规格 | ★机身颜色 | 黑色 |  |
| 80 | 产品规格 | ★机箱尺寸容量 | 机箱体积应不大于15L |  |
| 81 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU物理核数 | ≥8 |  |
| 82 | 性能要求 | ★CPU主频 | ≥2.0GHz |  |
| 83 | 性能要求 | ★CPU末级缓存容量 | ≥4MB |  |
| 84 | 性能要求 | ★CPU 支持的内存最高速率 | ≥2666MT/s |  |
| 85 | 性能要求 | 内存性能 | ★内存读写速率 | ≥2666MT/s |  |
| 86 | 性能要求 | 显卡性能 | ★显示分辨率 | ≥1920x1080 |  |
| 87 | 性能要求 | ★显卡显示芯片核心频率 | ≥300MHz |  |
| 88 | 性能要求 | ★显存等效频率 | ≥1000MT/s |  |
| 89 | 性能要求 | ★显卡可支持多屏同时显示数量 | 显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080 |  |
| 90 | 性能要求 | 显示设备性能 | ★显示屏刷新率 | ≥75Hz |  |
| 91 | 性能要求 | ★显示屏位深 | ≥8位 |  |
| 92 | 性能要求 | ★显示屏色域 | ≥99% sRGB |  |
| 93 | 性能要求 | ★显示屏色准 | △E≤4 |  |
| 94 | 性能要求 | ★显示屏响应时间 | ≤8ms |  |
| 95 | 性能要求 | ★显示屏亮度 | ≥250尼特 |  |
| 96 | 性能要求 | ★显示屏亮度一致性 | ≥70% |  |
| 97 | 性能要求 | ★显示屏对比度 | ≥500：1 |  |
| 98 | 性能要求 | ★显示屏其他参数 | 其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规 定 |  |
| 99 | 性能要求 | 网络设备性能 | ★有线网卡速率 | 最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 |  |
| 100 | 性能要求 | 支持无线网络通信技术协议 | 本项目不需要 |  |
| 101 | 性能要求 | 无线网卡频宽 | 本项目不需要 |  |
| 102 | 功能要求 | 主板功能 | ★内存扩展接口(板载内存不涉及) | ≥2个 |  |
| 103 | 功能要求 | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如 UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口 |  |
| 104 | 功能要求 | ★主板 USB瞬间过流保护 | 支持有瞬间过流保护功能 |  |
| 105 | 功能要求 | ★主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 |  |
| 106 | 功能要求 | ★I/O接口功能 | 提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或 VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存 储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |  |
| 107 | 功能要求 | 显卡功能 | ★显卡外接显示接口 | HDMI接口≥1个，VGA接口≥1 |  |
| 108 | 功能要求 | 若配置独立显卡，独立显卡数量 | ≥1 |  |
| 109 | 功能要求 | 显示设备功能 | ★显示器接口 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 |  |
| 110 | 功能要求 | ★显示器支架 | 显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等 |  |
| 111 | 功能要求 | ★显示器参数调节 | a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等； b)支持色温、亮度、对比度调节 |  |
| 112 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 本项目不需要 |  |
| 113 | 功能要求 | 传声器降噪 | 本项目不需要 |  |
| 114 | 功能要求 | 键盘背光 | 本项目不需要 |  |
| 115 | 功能要求 | ★光驱功能 | 光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度CD不低于24×150KB/s；最大读取速度DVD不低于8×358KB/s；最大刻录速度CD不低于24×150KB/s；最大刻录速度DVD不低于6×1358KB/s；兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等 |  |
| 116 | 功能要求 | 存储功能 | ★存储功能 | 通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能 |  |
| 117 | 功能要求 | 内置控制器固态存储加密 | 固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。  a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD读写性能；  b) 支持固件加密、安全启动和安全升级；  c) 支持数据的安全擦除 |  |
| 118 | 功能要求 | 网络设备功能 | ★网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能 |  |
| 119 | 功能要求 | 无线网卡频段 | 本项目不需要 |  |
| 120 | 功能要求 | 物理开关 | 本项目不需要 |  |
| 121 | 功能要求 | ★数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |  |
| 122 | 功能要求 | 蓝牙协议 | 若支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0版本 |  |
| 123 | 功能要求 | ★有线网卡接口类型 | 支持RJ45接口 |  |
| 124 | 功能要求 | 无线网卡标准 | 若配备无线网卡，产品应符合 GB15629.11所有部分 |  |
| 125 | 功能要求 | ★网络设备拆装 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 |  |
| 126 | 功能要求 | 外部接口功能 | ★音频接口类型 | 支持3.5mm孔径3段式或4段式接口 |  |
| 127 | 功能要求 | ★视频接口类型 | HDMI接口≥1个，VGA接口≥1 |  |
| 128 | 功能要求 | ★HDMI、DP、Type-C 显示接口要求 | 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |  |
| 129 | 功能要求 | 其他接口 | a) 支持串行接口，可实现 GB/T 6107  的功能；  b) 支持并行接口，可实现 GB/T  18235.1 的功能 |  |
| 130 | 功能要求 | 存储卡接口类型 | 本项目不需要 |  |
| 131 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源线适配能力 | 电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 |  |
| 132 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | ★中文信息处理要求 | 符合GB18030的相关规定 |  |
| 133 | 功能要求 | ★操作系统备份及还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |  |
| 134 | 功能要求 | ★固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 |  |
| 135 | 功能要求 | ★操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |  |
| 136 | 功能要求 | ★固件升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |  |
| 137 | 功能要求 | ★BIOS 支持关闭通讯接口 | 支持BIOS关闭以太网及USB接口 |  |
| 138 | 功能要求 | ★固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |  |
| 139 | 功能要求 | ★固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |  |
| 140 | 功能要求 | ★固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |  |
| 141 | 功能要求 | ★固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |  |
| 142 | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 本项目不需要 |  |
| 143 | 功能要求 | 人脸识别 | 本项目不需要 |  |
| 144 | 功能要求 | 静脉识别 | 本项目不需要 |  |
| 145 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等AI加速模块 | 支持NPU/GPU等AI加速模块 |  |
| 146 | 功能要求 | 视频编解码加速模块 | 支持视频编解码加速模块 |  |
| 147 | 功能要求 | 影像处理加速模块 | 支持影像处理加速模块 |  |
| 148 | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | ★固态存储寿命 | TBW≥80TB（条件：240GB 硬盘容量） |  |
| 149 | 可靠性要求 | ★机械硬盘寿命 | 通电时间≥5万小时 |  |
| 150 | 可靠性要求 | 显示设备可靠性 | ★显示屏屏幕失效点 | 符合GB/T9813.2的要求 |  |
| 151 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | ★键盘按键寿命 | ≥1000万次 |  |
| 152 | 可靠性要求 | ★鼠标按键寿命 | ≥500万次 |  |
| 153 | 可靠性要求 | ★键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于3000次，功能、外观完好 |  |
| 154 | 可靠性要求 | ★风扇寿命 | ≥4万小时 |  |
| 155 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合GB/T 9254.2的规定 |  |
| 156 | 可靠性要求 | ★环境条件要求的气候环境适应性 | 符合 GB/T9813.1 中规定 |  |
| 157 | 可靠性要求 | ★环境条件要求的振动适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |  |
| 158 | 可靠性要求 | ★环境条件要求的冲击适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |  |
| 159 | 可靠性要求 | ★环境条件要求的碰撞适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |  |
| 160 | 可靠性要求 | ★环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |  |
| 161 | 可靠性要求 | ★MTBF测试 | MTBF(m1)≥3万小时 |  |
| 162 | 兼容要求 | 兼容要求 | ★常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |  |
| 163 | 兼容要求 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 164 | 兼容要求 | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商中间件产品 |
| 165 | 兼容要求 | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 |
| 166 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |  |
| 167 | 服务要求 | 服务要求 | ★配置检查工具 | 供应商提供自检测试工具 |  |
| 168 | 服务要求 | ★服务响应 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)供应商提供同城4h、异地 12h 技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |  |
| 169 | 服务要求 | ★服务周期 | a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；  b) 产品停止服务时间应提前 1年告知；  c) 应明确产品发布日期 |
| 170 | 服务要求 | ★预装操作系统 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 |
| 171 | 服务要求 | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 172 | 服务要求 | ★典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 173 | 服务要求 | ★厂家升级软件与扩容服务 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 |
| 174 | 服务要求 | ★整机质量服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年 |
| 175 | 服务要求 | ★合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 |  |
| 176 | 服务要求 | ★开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |  |
| 177 | 服务要求 | ★驱动下载服务要求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |  |
| 178 | 服务要求 | ★兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |  |
| 179 | 服务要求 | 跨架构平台应用兼容 | 供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用 |  |
| 180 | 供应保障要求 | 供应链合规性 | ★产品部件保障 | 供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 |  |
| 181 | 供应保障要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |  |
| 182 | 供应保障要求 | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |  |
| 183 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；CPU安全可靠等级达到Ⅱ级及以上 | 提供安全可靠测评通过的官网截图并加盖投标人公章 |
| 184 | 安全要求 | 整机安全性要求 | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定 |  |
| 185 | 安全要求 | USB 端口管控 | 支持USB端口管控 |  |
| 186 | 安全要求 | 安全物理锁 | 支持安全物理锁 |  |
| 187 | 安全要求 | ★信息安全基本要求 | a) 产品应符合GB/T39276 的5.2的规定；  b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；  c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |  |
| 188 | 安全要求 | ★固件安全启动 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |  |
| 189 | 安全要求 | ★限用物质的限量要求 | 符合GB/T26572中规定 |  |
| 190 | 预装软件要求 | 操作系统要求 | ★授权承诺 | 1）软件提供永久使用授权，且提供三年（含）以上售后服务授权，售后服务授权期内提供重要版本及安全补丁更新服务。（所涉及费用包含在投标报价中） 2）授权服务期内承载的硬件设备损坏或报废，此授权可以转移到用户更新的硬件设备继续使用； | 提供加盖投标人公章的承诺函 |
| 191 | 主要功能要求 | 1）桌面环境：系统默认集成桌面环境。主要由设备管理器、启动盘制作工具、安全中心等组成。  2）打印管理：默认集成打印管理器软件，支持图片批量打印，在图形化界面一次选中多张图片，一键选择，即可批量打印图片。  3）利旧兼容：能够对现有常见品牌外设提供利旧驱动兼容。  4）磁盘管理：操作系统提供硬盘管理工具，显示硬盘容量及硬盘信息，支持新建和删除硬盘分区，分区支持EXT3、EXT4、FAT32、NTFS、XFS、exFAT、Btrfs等文件系统格式。支持磁盘健康检测、坏道检测与修复，分区挂载与卸载，分区表错误检查等功能。  5）密码找回或重置：忘记系统登录密码后，支持在公网环境、离线环境下通过手机号或邮箱方式快速找回密码。或支持在公网环境、离线环境下重置密码。  6）OS AI能力：默认集成AI应用，支持用户调用AI能力进行内容创作、文生文、智能问答、系统控制等功能，兼容主流大模型。 | 需提供功能截图并加盖投标人公章 |

（2）流式软件详细技术要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **指标分类** | **[一级指标](" \l "Sheet1!A3)** | **二级指标** | **指标要求** | **备注** |
| 1 | 预装软件要求 | 流式软件要求 | 适配要求 | 1）支持LoongArch、ARM技术路线CPU。 2）适配中国信息安全测评中心安全可靠测评的正版操作系统。 | 提供适配证书并加盖投标人公章 |
| 2 | 功能要求 | 1）智能识别目录：自动识别正文的段落结构，生成对应目录，节省手动设置标题格式时间。  2）通用功能：文字、表格、演示均支持“文档拆分合并”功能。实现对wps、doc、docx、uot3、ppt、pptx、uop3、xls、xlsx、uos3、pdf格式的文档进行合并和拆分，且可自定义不同合并和拆分方式，包括合并范围、输出名称、输出目录、拆分范围等，帮助用户快速整合文档资料。  3）支持图片处理工具，可对图片进行裁剪、大小调整、颜色、亮度、对比度，可设置透明色，进行压缩、阴影、旋转等图像处理。  4）文字模块：支持章节导航、书签导航。章节导航支持显示章节内容、更改章节标题、增加节、删除节、合并节。书签导航支持显示书签，按照书签的名称和位置排序。  5）表格模块：支持“拆分表格”，用户拆分数据量大的表格时使用复制-粘贴拆分表格效率极低，还容易出现错误，使用“拆分表格”功能可拆分工作表或工作簿，使复杂的工作变的简单，操作灵活，显著提升工作效率。  6）支持输出OFD、PDF文件时，可选择页码范围输出，支持OFD输出时预览效果。  7）文字、表格、演示均支持文本识别功能，可以截取系统内的图片或PDF中的文字，进行提取识别，方便用户将已经识别的字符直接添加入文档内，不需要再手动输入。  8）演示模块：普通视图支持使用画笔工具绘制墨迹，方便用户随手绘制墨迹内容，更加灵活。  9）支持二次开发功能，支持JS API即浏览器去控件调用API、C++语言的二次开发接口调用。支持应用程序嵌入浏览器、com加载项满足OA版本需求。为第三方业务开发提供开发平台，支持C/S、B/S架构。  10）支持OLE对象插入，支持doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx格式对象插入式，支持对象插入后打开。 | 需提供功能截图并加盖投标人公章 |
| 3 | ★授权要求 | 软件提供永久使用授权，且提供三年（含）以上售后服务授权，售后服务授权期内提供重要版本及安全补丁更新服务。（所涉及费用包含在投标报价中） | 提供承诺书并加盖投标人公章 |

（3）版式软件详细技术要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **指标分类** | **[一级指标](" \l "Sheet1!A3)** | **二级指标** | **指标要求** | **备注** |
| 1 | 预装软件要求 | 版式软件要求 | 适配要求 | 1）支持LoongArch、ARM技术路线CPU。 2）适配中国信息安全测评中心安全可靠测评的正版操作系统。 | 提供适配证书并加盖投标人公章 |
| 2 | 功能要求 | 1）文件操作：提供OFD/PDF版式文档打开、保存、另存功能，可将打开文档导出图片、PDF或TXT格式文档，导出为图片时自动分页保存，支持自动保存。 2）多文档支持：可打开可打开OFD、PDF、图片等格式文档直接阅览。  3）打印操作，提供打印预览、打印功能，支持套红打印、装订成册打印，可设置打印属性。 4）阅读操作：提供翻页、页面跳转、缩放、页面自适应等阅读功能，提供缩略图、大纲、语义、书签、附件等阅读导览功能 5）内容操作：支持选择与复制功能，可将复制内容的字体、段落格式、行间距等属性带入流式软件文档中。 6）图文注释：提供箭头、直线、圆形等图形注释功能，提供高亮、下划线、删除线、波浪线等文本注释功能。 7）注释增强：提供注释导入导出功能，以实现相似注释的快速录入；提供文本框注释功能，可设置文本框的外观属性，可为文本框注释内容添加数字签名。 8）图文水印：提供图文水印功能，可设置水印的字体、字号、角度等属性；提供动态水印功能，可将当前用户、时间等信息作为水印内容叠加到文档中。 | 提供产品使用手册或说明书并加盖投标人公章 |
| 3 | ★授权要求 | 软件提供永久使用授权，且提供三年（含）以上售后服务授权，售后服务授权期内提供重要版本及安全补丁更新服务。（所涉及费用包含在投标报价中） | 提供承诺书并加盖投标人公章 |

（4）杀毒软件详细技术要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **指标分类** | **[一级指标](" \l "Sheet1!A3)** | **二级指标** | **指标要求** | **备注** |
| 1 | 预装软件要求 | 杀毒软件要求 | 适配要求 | 1）支持LoongArch、ARM技术路线CPU。 2）适配中国信息安全测评中心安全可靠测评的正版操作系统。 | 提供适配证书并加盖投标人公章 |
| 2 | 功能要求 | 3）具备病毒检测、病毒处理、文件实时监控、隔离区管理、日志、升级更新等功能。 4）提供北京市电子政务外网、互联网环境下主程序及病毒库在线升级，以及单机状态下离线升级功能。 | 提供产品使用手册或说明书并加盖投标人公章 |
| 3 | ★授权要求 | 软件提供永久使用授权，且提供三年（含）以上售后服务授权，售后服务授权期内提供重要版本及安全补丁更新服务。授权期内病毒库升级不少于每季度1次。（所涉及费用包含在投标报价中） | 提供承诺书并加盖投标人公章 |

**3.北京市2025年终端设备集中带量采购项目（第3包）：**

**指标要求中如有“供应商给出......”等表述要求的，请投标人明确提供响应具体内容。**

（1）便携式计算机（含操作系统）详细技术要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **指标分类** | **[一级指标](" \l "Sheet1!A3)** | **二级指标** | **指标要求** | **备注** |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 供应商给出CPU信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽 |  |
| 2 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存配置容量 | ≥16GB |  |
| 3 | 产品规格 | ★内存类型 | 支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型 |  |
| 4 | 产品规格 | ★内存条配置数量（板载内存不涉及） | ≥1 |  |
| 5 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板集成模块 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |  |
| 6 | 产品规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存型号和数量 |  |
| 7 | 产品规格 | 主板内置PCIe插槽数量 | ≥0 |  |
| 8 | 产品规格 | 特殊孔位及接口 | 本项目不需要 |  |
| 9 | 产品规格 | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≥8GB |  |
| 10 | 产品规格 | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | ≥16GB |  |
| 11 | 产品规格 | 存储设备规格 | ★固态盘数量 | ≥1个 |  |
| 12 | 产品规格 | ★固态存储容量 | ≥512GB |  |
| 13 | 产品规格 | ★固态盘数量 | ≥1个 |  |
| 14 | 产品规格 | 机械硬盘数量 | =0 |  |
| 15 | 产品规格 | 机械硬盘总容量 | 本项目不需要 |  |
| 16 | 产品规格 | 机械硬盘转速 | 本项目不需要 |  |
| 17 | 产品规格 | 机械硬盘接口协议 | 本项目不需要 |  |
| 18 | 产品规格 | 机械硬盘形态 | 本项目不需要 |  |
| 19 | 产品规格 | 固态存储接口协议 | 支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议 |  |
| 20 | 产品规格 | 固态存储形态 | 可采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合M.2或mSATA等标准尺寸和接口定义 |  |
| 21 | 产品规格 | ★存储设备扩展盘位 | ≥0 |  |
| 22 | 产品规格 | ★存储设备其他参与要求 | 固态盘应符合SJ/T11654相关规定 |  |
| 23 | 产品规格 | 显卡规格 | ★显卡类型 | 独立或集成显卡 |  |
| 24 | 产品规格 | 独立显卡显存类型 | 显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4 |  |
| 25 | 产品规格 | 独立显卡显存位宽 | 显存位宽≥32位 |  |
| 26 | 产品规格 | 独立显卡显存容量 | 显存容量≥2GB |  |
| 27 | 产品规格 | 独立显卡接口协议 | 支持PCIe协议版本大于等于2.0或HT（HyperTransport）协议版本大于等于3.0的独立显卡接口协议 |  |
| 28 | 产品规格 | 显示设备规格 | ★显示屏屏占比 | ≥80% |  |
| 29 | 产品规格 | ★显示屏分辨率 | ≥1920x1080 |
| 30 | 产品规格 | ▲显示屏像素密度 | ≥150像素/英寸 |
| 31 | 产品规格 | ▲显示屏可视角度 | 水平≥170 ° |
| 32 | 产品规格 | ★显示屏尺寸 | ≥14英寸 |
| 33 | 产品规格 | ★显示屏屏幕比例 | 16:9或16:10或3:2 |
| 34 | 产品规格 | ★显示屏防蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/( ·cd ·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |
| 35 | 产品规格 | ★显示屏低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 36 | 产品规格 | ★显示屏防炫目 | 显示器镜面反射率≤10% |
| 37 | 产品规格 | 外设规格 | ★传声器数量 | ≥1个 |  |
| 38 | 产品规格 | ★扬声器数量 | ≥1个 |  |
| 39 | 产品规格 | ★鼠标数量 | ≥1个 |  |
| 40 | 产品规格 | ★键盘数量 | ≥1个 |  |
| 41 | 产品规格 | ★触控板数量 | ≥1个 |  |
| 42 | 产品规格 | ★摄像头数量 | ≥1个 |  |
| 43 | 产品规格 | 光驱数量 | =0 |  |
| 44 | 产品规格 | ★键盘按键数目 | ≥62键 |  |
| 45 | 产品规格 | ★摄像头像素 | ≥100万 |  |
| 46 | 产品规格 | ★摄像头分辨率 | ≥1280x720 |  |
| 47 | 产品规格 | ★内置扬声器功率 | ≥1瓦/个 |  |
| 48 | 产品规格 | ★内置扬声器频率范围 | 100Hz-20kHz，其中 100Hz-200Hz：35dB及以上；200Hz-12kHz：55dB及以上，12kHz-18kHz：35dB及以上 |  |
| 49 | 产品规格 | ★内置扬声器总谐波失真 | 总谐波失真在300Hz-7kHz频率范围内宜不高于5% |  |
| 50 | 产品规格 | ★内置扬声器最大声压级 | 最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级宜不低于70dB |  |
| 51 | 产品规格 | ★键盘键程 | 0.9mm ~ 2.3 mm |  |
| 52 | 产品规格 | ★键盘按键压力 | 按键压力宜在0.3～0.8N之间 |  |
| 53 | 产品规格 | ★键盘颜色 | 黑色、灰色 |  |
| 54 | 产品规格 | ★鼠标连接方式 | 有线或无线 |  |
| 55 | 产品规格 | ★有线鼠标连接线 | ≥1.5米 |  |
| 56 | 产品规格 | ★鼠标DPI分辨率 | 800~1600 |  |
| 57 | 产品规格 | 鼠标颜色 | 黑色 |  |
| 58 | 产品规格 | ★鼠标其他要求 | 其它参数应符合GB/T 26245的相关规定 |  |
| 59 | 产品规格 | ★触控板尺寸 | ≥70mm×50mm |  |
| 60 | 产品规格 | ★触控板材质 | 采用麦拉片或玻璃等材质 |  |
| 61 | 产品规格 | 光驱规格 | 本项目不需要 |  |
| 62 | 产品规格 | 网络设备规格 | ★有线网卡数量 | ≥1（可通过扩展坞支持，如通过该方式，需提供扩展坞） |  |
| 63 | 产品规格 | 无线网卡及天线数量 | ≥1 |  |
| 64 | 产品规格 | 单无线网卡天线数量 | ≥0 |  |
| 65 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★USB接口数量 | USB 接口数量应不少于3个，至少包含1个USB3.0及以上标准接口（可通过拓展坞实现） |  |
| 66 | 产品规格 | ★视频接口数量 | ≥1 |  |
| 67 | 产品规格 | ★输入充电接口数量 | ≥1 |  |
| 68 | 产品规格 | ★音频接口数量 | ≥1 |  |
| 69 | 产品规格 | 存储卡接口数量 | ≥0 |  |
| 70 | 产品规格 | 电池规格 | ★电池额定能量 | ≥60Wh |  |
| 71 | 产品规格 | ★电池充放电次数 | ≥500次（常温下500次充放电后电池容量应不低于原始容量的80%） |  |
| 72 | 产品规格 | ▲快速充电功能 | 支持快速充电功能，如UFCS、USB PD |  |
| 73 | 产品规格 | ★电池安全要求 | 符合GB31241的规定 |  |
| 74 | 产品规格 | 电池电芯材质 | 供应商给出电池电芯材料信息 |  |
| 75 | 产品规格 | 整机基础规格 | ★整机外观 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；  b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数 |  |
| 76 | 产品规格 | ★整机结构 | a) 产品应符合GB/T4208的相关规定；  b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要；  c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；  d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；  e) 所有 I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；  f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；  g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；  h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；  i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；  j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；  k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；  l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；  m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；  n) 显示屏的开合机械寿命应能承受至少15000次的显示屏开合，显示屏机械转轴的扭力应保持初始状态下扭力的 75%以上；  o) 其它要求应符合GB/T9813.2的相关规定 |  |
| 77 | 产品规格 | ★整机噪音 | 25摄氏度环温条件：空闲小于等于 38dBA，满载小于等于45dBA |  |
| 78 | 产品规格 | ★整机散热 | 产品在环境温度25℃且运行在满载的状态下，可触及面温度范围内应 不高于45℃,各表面温度应符合以下要求： a) 键帽温度不高于38℃; b) 键盘间隙温度不高于40℃; c) 掌托温度不高于38℃; d) 触控板温度不高于38℃; e) 底壳温度不高于45℃ |  |
| 79 | 产品规格 | ★整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上 |  |
| 80 | 产品规格 | ★整机重量 | ≤2.2kg |  |
| 81 | 产品规格 | ★整机厚度 | ≤22mm（不含脚垫） |  |
| 82 | 产品规格 | 机身材质 | 金属 |  |
| 83 | 产品规格 | ★机身颜色 | 黑色、银灰 |  |
| 84 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU物理核数 | ≥4 |  |
| 85 | 性能要求 | ★CPU主频 | ≥2.0GHz |  |
| 86 | 性能要求 | ★CPU末级缓存容量 | ≥4MB |  |
| 87 | 性能要求 | ★CPU支持的内存最高速率 | ≥2666MT/s |  |
| 88 | 性能要求 | 内存性能 | ★内存读写速率 | ≥2666MT/s |  |
| 89 | 性能要求 | 显卡性能 | ★显示分辨率 | ≥1920x1080 |  |
| 90 | 性能要求 | ★显卡显示芯片核心频率 | ≥300MHz |  |
| 91 | 性能要求 | ★显存等效频率 | ≥1000MT/s |  |
| 92 | 性能要求 | ★显卡可支持多屏同时显示数量 | 显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1K |  |
| 93 | 性能要求 | 显示设备性能 | ★显示屏刷新率 | ≥60Hz |  |
| 94 | 性能要求 | ★显示屏位深 | ≥8位 |  |
| 95 | 性能要求 | ★显示屏色域 | ≥99% sRGB |  |
| 96 | 性能要求 | ★显示屏色准 | △E≤4 |  |
| 97 | 性能要求 | ★显示屏响应时间 | ≤30ms |  |
| 98 | 性能要求 | ★显示屏亮度 | ≥250尼特 |  |
| 99 | 性能要求 | ★显示屏亮度一致性 | ≥70% |  |
| 100 | 性能要求 | ★显示屏对比度 | ≥500：1 |  |
| 101 | 性能要求 | ★显示屏其他参数 | 其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定 |  |
| 102 | 性能要求 | 网络设备性能 | ★有线网卡速率 | 最高速率不低于1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 |  |
| 103 | 性能要求 | ★支持无线网络通信技术协议 | 支持WAP I或WiFi5.0及以上协议，支持IPV6网络协议 |  |
| 104 | 性能要求 | ★无线网卡频宽 | ≥20MHz |  |
| 105 | 性能要求 | 电源适配器性能 | ★电源适配器电源效率 | 在20%/50%/100%负载下效率均应不低于87% |  |
| 106 | 性能要求 | 待机性能 | ★满载待机性能（LTP） | ≥1.5小时 |  |
| 107 | 功能要求 | 主板功能 | ★内存扩展接口(板载内存不涉及) | 供应商给出内存扩展接口数量 |  |
| 108 | 功能要求 | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如 UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2 等类型接口 |  |
| 109 | 功能要求 | ★主板USB瞬间过流保护 | 支持瞬间过流保护功能 |  |
| 110 | 功能要求 | ★主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 |  |
| 111 | 功能要求 | ★I/O接口功能 | 内置或通过扩展坞支持数据传输接口、视频接口、音频接口、网络接口、电源接口等各类标准接口产品应集成键盘、触控板输入部件，同时应具备接入键盘、鼠标、写字板等外设的能力，宜支持触摸屏、语音交互、手写笔等人机交互功能 |  |
| 112 | 功能要求 | 显卡功能 | ★显卡外接显示接口 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口 |  |
| 113 | 功能要求 | ★显示功能 | 支持显示屏，同时应支持外接显示器。显示屏和外接显示器应支持多屏同时显示，显示模式应支持复制模式和扩展模式 |  |
| 114 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 本项目不需要 |  |
| 115 | 功能要求 | 传声器降噪 | 支持降噪功能 |  |
| 116 | 功能要求 | 音频处理功能 | 支持音频效果处理功能 |  |
| 117 | 功能要求 | 键盘背光 | 支持键盘背光 |  |
| 118 | 功能要求 | 触控板多点触控 | 支持2点及以上触控功能 |  |
| 119 | 功能要求 | ★光驱功能 | 光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于24×  150KB/s；最大读取速度 DVD 不低于8×1358KB/s；最大刻录速度 CD 不低于24×150KB/s；  最大刻录速度 DVD 不低于6×  1358KB/s；应兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等（本项目不需要） |  |
| 120 | 功能要求 | 存储功能 | ★存储功能 | 支持信息存储功能，包括支持易失性存储功能和非易失性存储功能。为提升存储性能和降低存储功耗，非易失性存储宜支持固态存储设备，如 SSD/UFS。产品应支持外出接口可以与独立的存储设备进行数据交互 |  |
| 121 | 功能要求 | 网络设备功能 | ★网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能 |  |
| 122 | 功能要求 | ★无线网卡频段 | 支持双频段 |  |
| 123 | 功能要求 | 物理开关 | 本项目不需要 |  |
| 124 | 功能要求 | ★数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |  |
| 125 | 功能要求 | ★蓝牙协议 | 支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0版本 |  |
| 126 | 功能要求 | 有线网卡接口类型 | 支持RJ45接口或支持扩展接口 |  |
| 127 | 功能要求 | ★无线网卡标准 | 符合GB15629.11所有部分 |  |
| 128 | 功能要求 | 网络设备拆装 | 网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 |  |
| 129 | 功能要求 | 外部接口功能 | ★音频接口类型 | 不少于1个，宜支持3.5mm孔径的3段式或4段式接口。若支持4段式接口，宜支持线序的自动识别及切换功能 |  |
| 130 | 功能要求 | ★视频接口类型 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口 |  |
| 131 | 功能要求 | ★HDMI、DP、Type-C显示接口要求 | 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |  |
| 132 | 功能要求 | ★输入充电接口类型 | DC in或Type-C接口 |  |
| 133 | 功能要求 | 其他接口 | 本项目不需要 |  |
| 134 | 功能要求 | 存储卡接口类型 | 本项目不需要 |  |
| 135 | 功能要求 | 电源功能 | 电池快充 | 支持快速充电功能，如 UFCS、USB PD |  |
| 136 | 功能要求 | ★电源线适配能力 | 符合GB 15934-2008对于可拆线插头GB15934不做要求 |  |
| 137 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | ★中文信息处理要求 | 符合GB18030的相关规定 |  |
| 138 | 功能要求 | ★操作系统备份及还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |  |
| 139 | 功能要求 | ★固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 |  |
| 140 | 功能要求 | ★操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |  |
| 141 | 功能要求 | 固件升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |  |
| 142 | 功能要求 | ★BIOS支持关闭通讯接口 | 支持BIOS关闭以太网及USB接口功能 |  |
| 143 | 功能要求 | ★固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |  |
| 144 | 功能要求 | ★固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |  |
| 145 | 功能要求 | ★固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |  |
| 146 | 功能要求 | ★固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |  |
| 147 | 功能要求 | 生物识别功能（满足其中之一） | 指纹识别 | 指纹识别功能符合GB/T37742的相关规定 |  |
| 148 | 功能要求 | 人脸识别 | 人脸识别功能符合GB/T37036.3的相关规定 |  |
| 149 | 功能要求 | 静脉识别 | 指静脉识别功能符合GB/T33135的相关规定 |  |
| 150 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等AI加速模块 | 支持NPU/GPU等AI加速模块 |  |
| 151 | 功能要求 | 视频编解码加速模块 | 支持视频编解码加速模块 |  |
| 152 | 功能要求 | 影像处理加速模块 | 支持影像处理加速模块 |  |
| 153 | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | ★固态存储寿命 | TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量） |  |
| 154 | 可靠性要求 | ★机械硬盘寿命 | 通电时间≥5 万小时（本项目不需要） |  |
| 155 | 可靠性要求 | 显示设备可靠性 | ★显示屏屏幕失效点 | 符合GB/T9813.2的要求 |  |
| 156 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | ★键盘按键寿命 | ≥1000万次 |  |
| 157 | 可靠性要求 | ★鼠标按键寿命 | ≥500万次 |  |
| 158 | 可靠性要求 | ★键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于3000次，功能、外观完好 |  |
| 159 | 可靠性要求 | ★风扇寿命 | ≥4万小时 |  |
| 160 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合GB/T9254.2的规定 |  |
| 161 | 可靠性要求 | ★环境条件要求的气候环境适应性 | 符合GB/T9813.2中规定 |  |
| 162 | 可靠性要求 | ★环境条件要求的振动适应性 | 符合GB/T9813.2中规定 |  |
| 163 | 可靠性要求 | ★环境条件要求的冲击适应性 | 符合GB/T9813.2中规定 |  |
| 164 | 可靠性要求 | ★环境条件要求的碰撞适应性 | 符合GB/T9813.2中规定 |  |
| 165 | 可靠性要求 | ★环境条件要求的自由跌落适应性 | 符合GB/T9813.2中规定 |  |
| 166 | 可靠性要求 | ★环境条件要求的运输包装跌落适应性 | 符合GB/T9813.2中规定 |  |
| 167 | 可靠性要求 | ★MTBF测试 | MTBF(m1)≥3万小时 |  |
| 168 | 兼容要求 | 兼容要求 | ★常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |  |
| 169 | 兼容要求 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |  |
| 170 | 兼容要求 | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商中间件产品 |  |
| 171 | 兼容要求 | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 |  |
| 172 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T9813.2和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |  |
| 173 | 服务要求 | 服务要求 | ★配置检查工具 | 提供自检测试工具 |  |
| 174 | 服务要求 | ★服务响应 | a）提供产品3年维保及上门服务（满足同城4小时、异地12小时响应要求）； b）提供政企专线7\*24在线服务； c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100% |  |
| 175 | 服务要求 | ★服务周期 | 支持产品延保≥3年，提供每年延保服务报价，提供备件服务能力≥6年（自购买之日起） |
| 176 | 服务要求 | ★预装操作系统 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 |
| 177 | 服务要求 | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 178 | 服务要求 | ★典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 179 | 服务要求 | ★厂家升级软与扩容服务 | 提供应商供上门升级部件/软件的增值服务 |
| 180 | 服务要求 | ★整机质量服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年 |
| 181 | 服务要求 | ★合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 |  |
| 182 | 服务要求 | ★开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |  |
| 183 | 服务要求 | ★驱动下载服务要求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |  |
| 184 | 服务要求 | ★兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |  |
| 185 | 服务要求 | 跨架构平台应用兼容 | 供应商提供跨架构平台应用兼容工具，兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用运行 |  |
| 186 | 供应保障要求 | 供应链合规性 | ★产品部件保障 | 保障产品主要部件，应提供6年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品 |  |
| 187 | 供应保障要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |  |
| 188 | 供应保障要求 | ★供应能力证明 | 提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |  |
| 189 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | [★关键部件安全要求](" \l "Sheet1!A204) | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 提供安全可靠测评通过的官网截图并加盖投标人公章 |
| 190 | 安全要求 | 整机安全性要求 | USB端口管控 | 支持USB端口管控 |  |
| 191 | 安全要求 | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或 GM/T0028 的相关规定 |  |
| 192 | 安全要求 | 安全物理锁 | 支持安全物理锁 |  |
| 193 | 安全要求 | ★信息安全基本要求 | a) 应符合GB/T 39276的 5.2 的规定；  b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；  c) 不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |  |
| 194 | 安全要求 | ★固件安全启动 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |  |
| 195 | 安全要求 | ★限用物质的限量要求 | 符合GB/T26572中规定 |  |
| 196 | 预装软件要求 | 操作系统要求 | ★授权承诺 | 1）软件提供永久使用授权，且提供三年（含）以上售后服务授权，售后服务授权期内提供重要版本及安全补丁更新服务。（所涉及费用包含在投标报价中） 2）授权服务期内承载的硬件设备损坏或报废，此授权可以转移到用户更新的硬件设备继续使用； | 提供加盖投标人公章的承诺函 |
| 197 | 主要功能要求 | 1）桌面环境：系统默认集成桌面环境。主要由设备管理器、启动盘制作工具、安全中心等组成。  2）打印管理：默认集成打印管理器软件，支持图片批量打印，在图形化界面一次选中多张图片，一键选择，即可批量打印图片。  3）利旧兼容：能够对现有常见品牌外设提供利旧驱动兼容。  4）磁盘管理：操作系统提供硬盘管理工具，显示硬盘容量及硬盘信息，支持新建和删除硬盘分区，分区支持EXT3、EXT4、FAT32、NTFS、XFS、exFAT、Btrfs等文件系统格式。支持磁盘健康检测、坏道检测与修复，分区挂载与卸载，分区表错误检查等功能。  5）密码找回或重置：忘记系统登录密码后，支持在公网环境、离线环境下通过手机号或邮箱方式快速找回密码。或支持在公网环境、离线环境下重置密码。  6）OS AI能力：默认集成AI应用，支持用户调用AI能力进行内容创作、文生文、智能问答、系统控制等功能，兼容主流大模型。 | 需提供功能截图并加盖投标人公章 |

（2）流式软件详细技术要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **指标分类** | **[一级指标](" \l "Sheet1!A3)** | **二级指标** | **指标要求** | **备注** |
| 1 | 预装软件要求 | 流式软件要求 | 适配要求 | 1）支持LoongArch、ARM技术路线CPU。 2）适配中国信息安全测评中心安全可靠测评的正版操作系统。 | 提供适配证书并加盖投标人公章 |
| 2 | 功能要求 | 1）智能识别目录：自动识别正文的段落结构，生成对应目录，节省手动设置标题格式时间。  2）通用功能：文字、表格、演示均支持“文档拆分合并”功能。实现对wps、doc、docx、uot3、ppt、pptx、uop3、xls、xlsx、uos3、pdf格式的文档进行合并和拆分，且可自定义不同合并和拆分方式，包括合并范围、输出名称、输出目录、拆分范围等，帮助用户快速整合文档资料。  3）支持图片处理工具，可对图片进行裁剪、大小调整、颜色、亮度、对比度，可设置透明色，进行压缩、阴影、旋转等图像处理。  4）文字模块：支持章节导航、书签导航。章节导航支持显示章节内容、更改章节标题、增加节、删除节、合并节。书签导航支持显示书签，按照书签的名称和位置排序。  5）表格模块：支持“拆分表格”，用户拆分数据量大的表格时使用复制-粘贴拆分表格效率极低，还容易出现错误，使用“拆分表格”功能可拆分工作表或工作簿，使复杂的工作变的简单，操作灵活，显著提升工作效率。  6）支持输出OFD、PDF文件时，可选择页码范围输出，支持OFD输出时预览效果。  7）文字、表格、演示均支持文本识别功能，可以截取系统内的图片或PDF中的文字，进行提取识别，方便用户将已经识别的字符直接添加入文档内，不需要再手动输入。  8）演示模块：普通视图支持使用画笔工具绘制墨迹，方便用户随手绘制墨迹内容，更加灵活。  9）支持二次开发功能，支持JS API即浏览器去控件调用API、C++语言的二次开发接口调用。支持应用程序嵌入浏览器、com加载项满足OA版本需求。为第三方业务开发提供开发平台，支持C/S、B/S架构。  10）支持OLE对象插入，支持doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx格式对象插入式，支持对象插入后打开。 | 需提供功能截图并加盖投标人公章 |
| 3 | ★授权要求 | 软件提供永久使用授权，且提供三年（含）以上售后服务授权，售后服务授权期内提供重要版本及安全补丁更新服务。（所涉及费用包含在投标报价中） | 提供承诺书并加盖投标人公章 |

（3）版式软件详细技术要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **指标分类** | **[一级指标](" \l "Sheet1!A3)** | **二级指标** | **指标要求** | **备注** |
| 1 | 预装软件要求 | 版式软件要求 | 适配要求 | 1）支持LoongArch、ARM技术路线CPU。 2）适配中国信息安全测评中心安全可靠测评的正版操作系统。 | 提供适配证书并加盖投标人公章 |
| 2 | 功能要求 | 1）文件操作：提供OFD/PDF版式文档打开、保存、另存功能，可将打开文档导出图片、PDF或TXT格式文档，导出为图片时自动分页保存，支持自动保存。 2）多文档支持：可打开OFD、PDF、图片等格式文档直接阅览。 3）打印操作，提供打印预览、打印功能，支持套红打印、装订成册打印，可设置打印属性。 4）阅读操作：提供翻页、页面跳转、缩放、页面自适应等阅读功能，提供缩略图、大纲、语义、书签、附件等阅读导览功能。 5）内容操作：支持选择与复制功能，可将复制内容的字体、段落格式、行间距等属性带入流式软件文档中。 6）图文注释：提供箭头、直线、圆形等图形注释功能，提供高亮、下划线、删除线、波浪线等文本注释功能。 7）注释增强：提供注释导入导出功能，以实现相似注释的快速录入；提供文本框注释功能，可设置文本框的外观属性，可为文本框注释内容添加数字签名。 8）图文水印：提供图文水印功能，可设置水印的字体、字号、角度等属性；提供动态水印功能，可将当前用户、时间等信息作为水印内容叠加到文档中。 | 提供产品使用手册或说明书并加盖投标人公章 |
| 3 | ★授权要求 | 软件提供永久使用授权，且提供三年（含）以上售后服务授权，售后服务授权期内提供重要版本及安全补丁更新服务。（所涉及费用包含在投标报价中） | 提供承诺书并加盖投标人公章 |

（4）杀毒软件详细技术要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **指标分类** | **[一级指标](" \l "Sheet1!A3)** | **二级指标** | **指标要求** | **备注** |
| 1 | 预装软件要求 | 杀毒软件要求 | 适配要求 | 1）支持LoongArch、ARM技术路线CPU。 2）适配中国信息安全测评中心安全可靠测评的正版操作系统。 | 提供适配证书并加盖投标人公章 |
| 2 | 功能要求 | 3）具备病毒检测、病毒处理、文件实时监控、隔离区管理、日志、升级更新等功能。 4）提供北京市电子政务外网、互联网环境下主程序及病毒库在线升级，以及单机状态下离线升级功能。 | 提供产品使用手册或说明书并加盖投标人公章 |
| 3 | ★授权要求 | 软件提供永久使用授权，且提供三年（含）以上售后服务授权，售后服务授权期内提供重要版本及安全补丁更新服务。授权期内病毒库升级不少于每季度1次。（所涉及费用包含在投标报价中） | 提供承诺书并加盖投标人公章 |

**4.北京市2025年终端设备集中带量采购项目（第4包）：**

**指标要求中如有“供应商给出......”等表述要求的，请投标人明确提供响应具体内容。**

（1）便携式计算机（含操作系统）详细技术要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **指标分类** | **[一级指标](" \l "Sheet1!A3)** | **二级指标** | **指标要求** | **备注** |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽 |  |
| 2 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存配置容量 | ≥16GB |  |
| 3 | 产品规格 | ★内存类型 | 支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型 |  |
| 4 | 产品规格 | ★内存条配置数量（板载内存不涉及） | ≥1 |  |
| 5 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板集成模块 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |  |
| 6 | 产品规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存型号和数量 |  |
| 7 | 产品规格 | 主板内置PCIe插槽数量 | ≥0 |  |
| 8 | 产品规格 | 特殊孔位及接口 | 本项目不需要 |  |
| 9 | 产品规格 | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≥8GB |  |
| 10 | 产品规格 | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | ≥16GB |  |
| 11 | 产品规格 | 存储设备规格 | ★固态盘数量 | ≥1个 |  |
| 12 | 产品规格 | ★固态存储容量 | ≥512GB |  |
| 13 | 产品规格 | ★固态盘数量 | ≥1个 |  |
| 14 | 产品规格 | 机械硬盘数量 | =0 |  |
| 15 | 产品规格 | 机械硬盘总容量 | 本项目不需要 |  |
| 16 | 产品规格 | 机械硬盘转速 | 本项目不需要 |  |
| 17 | 产品规格 | 机械硬盘接口协议 | 本项目不需要 |  |
| 18 | 产品规格 | 机械硬盘形态 | 本项目不需要 |  |
| 19 | 产品规格 | 固态存储接口协议 | 支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议 |  |
| 20 | 产品规格 | 固态存储形态 | 可采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合M.2或mSATA等标准尺寸和接口定义 |  |
| 21 | 产品规格 | ★存储设备扩展盘位 | ≥0 |  |
| 22 | 产品规格 | ★存储设备其他参与要求 | 固态盘应符合SJ/T11654相关规定; |  |
| 23 | 产品规格 | 显卡规格 | ★显卡类型 | 独立或集成显卡 |  |
| 24 | 产品规格 | 独立显卡显存类型 | 显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4 |  |
| 25 | 产品规格 | 独立显卡显存位宽 | 显存位宽≥32位 |  |
| 26 | 产品规格 | 独立显卡显存容量 | 显存容量≥2GB |  |
| 27 | 产品规格 | 独立显卡接口协议 | 支持PCIe协议版本大于等于2.0或HT（HyperTransport）协议版本大于等于3.0的独立显卡接口协议 |  |
| 28 | 产品规格 | 显示设备规格 | ★显示屏屏占比 | ≥80% |  |
| 29 | 产品规格 | ★显示屏分辨率 | ≥1920x1080 |
| 30 | 产品规格 | ▲显示屏像素密度 | ≥150像素/英寸 |
| 31 | 产品规格 | ▲显示屏可视角度 | 水平≥170 ° |
| 32 | 产品规格 | ★显示屏尺寸 | ≥14英寸 |
| 33 | 产品规格 | ★显示屏屏幕比例 | 16:9或16:10或3:2 |
| 34 | 产品规格 | ★显示屏防蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/( ·cd ·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |
| 35 | 产品规格 | ★显示屏低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 36 | 产品规格 | ★显示屏防炫目 | 显示器镜面反射率≤10% |
| 37 | 产品规格 | 外设规格 | ★传声器数量 | ≥1个 |  |
| 38 | 产品规格 | ★扬声器数量 | ≥1个 |  |
| 39 | 产品规格 | ★鼠标数量 | ≥1个 |  |
| 40 | 产品规格 | ★键盘数量 | ≥1个 |  |
| 41 | 产品规格 | ★触控板数量 | ≥1个 |  |
| 42 | 产品规格 | ★摄像头数量 | ≥1个 |  |
| 43 | 产品规格 | 光驱数量 | =0 |  |
| 44 | 产品规格 | ★键盘按键数目 | ≥62键 |  |
| 45 | 产品规格 | ★摄像头像素 | ≥100万 |  |
| 46 | 产品规格 | ★摄像头分辨率 | ≥1280x720 |  |
| 47 | 产品规格 | ★内置扬声器功率 | ≥1 瓦/个 |  |
| 48 | 产品规格 | ★内置扬声器频率范围 | 100Hz-20kHz，其中 100Hz-200Hz：35dB及以上；200Hz-12kHz：55dB及以上，12kHz-18kHz：35dB及以上 |  |
| 49 | 产品规格 | ★内置扬声器总谐波失真 | 总谐波失真在300Hz-7kHz频率范围内宜不高于5% |  |
| 50 | 产品规格 | ★内置扬声器最大声压级 | 最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级宜不低于70dB |  |
| 51 | 产品规格 | ★键盘键程 | 0.9mm ~ 2.3mm |  |
| 52 | 产品规格 | ★键盘按键压力 | 按键压力宜在0.3～0.8N之间 |  |
| 53 | 产品规格 | ★键盘颜色 | 黑色 |  |
| 54 | 产品规格 | ★鼠标连接方式 | 有线或无线 |  |
| 55 | 产品规格 | ★有线鼠标连接线 | ≥1.5米 |  |
| 56 | 产品规格 | ★鼠标DPI分辨率 | 800~1600 |  |
| 57 | 产品规格 | 鼠标颜色 | 黑色 |  |
| 58 | 产品规格 | ★鼠标其他要求 | 其它参数应符合GB/T26245的相关规定 |  |
| 59 | 产品规格 | ★触控板尺寸 | ≥70mm×50mm |  |
| 60 | 产品规格 | ★触控板材质 | 采用麦拉片或玻璃等材质 |  |
| 61 | 产品规格 | 光驱规格 | 本项目不需要 |  |
| 62 | 产品规格 | 网络设备规格 | ★有线网卡数量 | ≥1（可通过扩展坞支持，如通过该方式，需提供扩展坞） |  |
| 63 | 产品规格 | 无线网卡及天线数量 | ≥1 |  |
| 64 | 产品规格 | 单无线网卡天线数量 | ≥0 |  |
| 65 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★USB接口数量 | USB 接口数量应不少于3个，至少包含1个USB3.0及以上标准接口（可通过拓展坞实现） |  |
| 66 | 产品规格 | ★视频接口数量 | ≥1 |  |
| 67 | 产品规格 | ★输入充电接口数量 | ≥1 |  |
| 68 | 产品规格 | ★音频接口数量 | ≥1 |  |
| 69 | 产品规格 | 存储卡接口数量 | ≥0 |  |
| 70 | 产品规格 | 电池规格 | ★电池额定能量 | ≥50Wh |  |
| 71 | 产品规格 | ★电池充放电次数 | ≥500次（常温下500次充放电后电池容量应不低于原始容量的80%） |  |
| 72 | 产品规格 | ▲快速充电功能 | 支持快速充电功能，如UFCS、USB PD |  |
| 73 | 产品规格 | ★电池安全要求 | 符合GB31241的规定 |  |
| 74 | 产品规格 | 电池电芯材质 | 供应商给出电池电芯材料信息 |  |
| 75 | 产品规格 | 整机基础规格 | ★整机外观 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；  b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数 |  |
| 76 | 产品规格 | ★整机结构 | a)产品应符合GB/T4208的相关规定；  b)产品内部结构应符合通用部件的安装需要；  c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；  d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；  e) 所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；  f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；  g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；  h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；  i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；  j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；  k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；  l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；  m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；  n) 显示屏的开合机械寿命应能承受至少 15000 次的显示屏开合，显示屏机械转轴的扭力应保持初始状态下扭力的75%以上；  o) 其它要求应符合GB/T9813.2的相关规定 |  |
| 77 | 产品规格 | ★整机噪音 | 25摄氏度环温条件：空闲小于等于38dBA，满载小于等于45dBA |  |
| 78 | 产品规格 | ★整机散热 | 产品在环境温度25℃且运行在满载的状态下，可触及面温度范围内应 不高于45℃,各表面温度应符合以下要求： a) 键帽温度不高于38℃; b) 键盘间隙温度不高于40℃; c) 掌托温度不高于38℃; d) 触控板温度不高于38℃; e) 底壳温度不高于45℃ |  |
| 79 | 产品规格 | ★整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上 |  |
| 80 | 产品规格 | ★整机重量 | ≤2.2kg |  |
| 81 | 产品规格 | ★整机厚度 | ≤22mm（不含脚垫） |  |
| 82 | 产品规格 | 机身材质 | 金属 |  |
| 83 | 产品规格 | ★机身颜色 | 灰色/黑色 |  |
| 84 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU物理核数 | ≥8 |  |
| 85 | 性能要求 | ★CPU主频 | ≥2.0GHz |  |
| 86 | 性能要求 | ★CPU末级缓存容量 | ≥4MB |  |
| 87 | 性能要求 | ★CPU支持的内存最高速率 | ≥2666MT/s |  |
| 88 | 性能要求 | 内存性能 | ★内存读写速率 | ≥2666MT/s |  |
| 89 | 性能要求 | 显卡性能 | ★显示分辨率 | ≥1920x1080 |  |
| 90 | 性能要求 | ★显卡显示芯片核心频率 | ≥300MHz |  |
| 91 | 性能要求 | ★显存等效频率 | ≥1000MT/s |  |
| 92 | 性能要求 | ★显卡可支持多屏同时显示数量 | 显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1K |  |
| 93 | 性能要求 | 显示设备性能 | ★显示屏刷新率 | ≥60Hz |  |
| 94 | 性能要求 | ★显示屏位深 | ≥8位 |  |
| 95 | 性能要求 | ★显示屏色域 | ≥99% sRGB |  |
| 96 | 性能要求 | ★显示屏色准 | △E≤4 |  |
| 97 | 性能要求 | ★显示屏响应时间 | ≤30ms |  |
| 98 | 性能要求 | ★显示屏亮度 | ≥250尼特 |  |
| 99 | 性能要求 | ★显示屏亮度一致性 | ≥70% |  |
| 100 | 性能要求 | ★显示屏对比度 | ≥500：1 |  |
| 101 | 性能要求 | ★显示屏其他参数 | 其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定 |  |
| 102 | 性能要求 | 网络设备性能 | ★有线网卡速率 | 最高速率不低于1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 |  |
| 103 | 性能要求 | ★支持无线网络通信技术协议 | 支持WAP I或WiFi5.0及以上协议，支持IPV6网络协议 |  |
| 104 | 性能要求 | ★无线网卡频宽 | ≥20MHz |  |
| 105 | 性能要求 | 电源适配器性能 | ★电源适配器电源效率 | 在20%/50%/100%负载下效率均应不低于87% |  |
| 106 | 性能要求 | 待机性能 | ★满载待机性能（LTP） | ≥1.5小时 |  |
| 107 | 功能要求 | 主板功能 | ★内存扩展接口(板载内存不涉及) | 供应商给出内存扩展接口数量 |  |
| 108 | 功能要求 | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如 UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2 等类型接口 |  |
| 109 | 功能要求 | ★主板USB瞬间过流保护 | 支持瞬间过流保护功能 |  |
| 110 | 功能要求 | ★主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 |  |
| 111 | 功能要求 | ★I/O接口功能 | 内置或通过扩展坞支持数据传输接口、视频接口、音频接口、网络接口、电源接口等各类标准接口产品应集成键盘、触控板输入部件，同时应具备接入键盘、鼠标、写字板等外设的能力，宜支持触摸屏、语音交互、手写笔等人机交互功能 |  |
| 112 | 功能要求 | 显卡功能 | ★显卡外接显示接口 | 至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口 |  |
| 113 | 功能要求 | ★显示功能 | 支持显示屏，同时应支持外接显示器。显示屏和外接显示器应支持多屏同时显示，显示模式应支持复制模式和扩展模式 |  |
| 114 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 本项目不需要 |  |
| 115 | 功能要求 | 传声器降噪 | 支持降噪功能 |  |
| 116 | 功能要求 | 音频处理功能 | 支持音频效果处理功能 |  |
| 117 | 功能要求 | 键盘背光 | 支持键盘背光 |  |
| 118 | 功能要求 | 触控板多点触控 | 支持2点及以上触控功能 |  |
| 119 | 功能要求 | ★光驱功能 | 光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于24×  150KB/s；最大读取速度 DVD 不低于8×1358KB/s；最大刻录速度 CD 不低于24×150KB/s；  最大刻录速度 DVD 不低于6×  1358KB/s；应兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等（本项目不需要） |  |
| 120 | 功能要求 | 存储功能 | ★存储功能 | 支持信息存储功能，包括支持易失性存储功能和非易失性存储功能。为提升存储性能和降低存储功耗，非易失性存储宜支持固态存储设备，如SSD/UFS。产品应支持外出接口可以与独立的存储设备进行数据交互 |  |
| 121 | 功能要求 | 网络设备功能 | ★网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能 |  |
| 122 | 功能要求 | ★无线网卡频段 | 支持双频段 |  |
| 123 | 功能要求 | 物理开关 | 本项目不需要 |  |
| 124 | 功能要求 | ★数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |  |
| 125 | 功能要求 | ★蓝牙协议 | 支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0版本 |  |
| 126 | 功能要求 | 有线网卡接口类型 | 支持RJ45接口或拓展坞 |  |
| 127 | 功能要求 | ★无线网卡标准 | 符合GB15629.11所有部分 |  |
| 128 | 功能要求 | 网络设备拆装 | 网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 |  |
| 129 | 功能要求 | 外部接口功能 | ★音频接口类型 | 不少于1个，宜支持3.5mm孔径的3段式或4段式接口。若支持4段式接口，宜支持线序的自动识别及切换功能 |  |
| 130 | 功能要求 | ★视频接口类型 | 至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口 |  |
| 131 | 功能要求 | ★HDMI、DP、Type-C显示接口要求 | 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |  |
| 132 | 功能要求 | ★输入充电接口类型 | DC in或Type-C接口 |  |
| 133 | 功能要求 | 其他接口 | 本项目不需要 |  |
| 134 | 功能要求 | 存储卡接口类型 | 本项目不需要 |  |
| 135 | 功能要求 | 电源功能 | 电池快充 | 支持快速充电功能，如 UFCS、USB PD |  |
| 136 | 功能要求 | ★电源线适配能力 | 符合GB 15934-2008对于可拆线插头GB15934不做要求 |  |
| 137 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | ★中文信息处理要求 | 符合GB18030的相关规定 |  |
| 138 | 功能要求 | ★操作系统备份及还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |  |
| 139 | 功能要求 | ★固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 |  |
| 140 | 功能要求 | ★操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |  |
| 141 | 功能要求 | 固件升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |  |
| 142 | 功能要求 | ★BIOS支持关闭通讯接口 | 支持BIOS关闭以太网及USB接口功能 |  |
| 143 | 功能要求 | ★固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |  |
| 144 | 功能要求 | ★固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |  |
| 145 | 功能要求 | ★固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |  |
| 146 | 功能要求 | ★固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |  |
| 147 | 功能要求 | 生物识别功能（满足其中之一） | 指纹识别 | 指纹识别功能符合GB/T37742的相关规定 |  |
| 148 | 功能要求 | 人脸识别 | 人脸识别功能符合GB/T37036.3的相关规定 |  |
| 149 | 功能要求 | 静脉识别 | 指静脉识别功能符合GB/T33135的相关规定 |  |
| 150 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等AI加速模块 | 支持NPU/GPU等AI加速模块 |  |
| 151 | 功能要求 | 视频编解码加速模块 | 支持视频编解码加速模块 |  |
| 152 | 功能要求 | 影像处理加速模块 | 支持影像处理加速模块 |  |
| 153 | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | ★固态存储寿命 | TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量） |  |
| 154 | 可靠性要求 | ★机械硬盘寿命 | 通电时间≥5 万小时（本项目不需要） |  |
| 155 | 可靠性要求 | 显示设备可靠性 | ★显示屏屏幕失效点 | 符合GB/T9813.2的要求 |  |
| 156 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | ★键盘按键寿命 | ≥1000万次 |  |
| 157 | 可靠性要求 | ★鼠标按键寿命 | ≥500万次 |  |
| 158 | 可靠性要求 | ★键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于3000次，功能、外观完好 |  |
| 159 | 可靠性要求 | ★风扇寿命 | ≥4万小时 |  |
| 160 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合GB/T 9254.2的规定 |  |
| 161 | 可靠性要求 | ★环境条件要求的气候环境适应性 | 符合GB/T 9813.2中规定 |  |
| 162 | 可靠性要求 | ★环境条件要求的振动适应性 | 符合GB/T 9813.2中规定 |  |
| 163 | 可靠性要求 | ★环境条件要求的冲击适应性 | 符合GB/T 9813.2中规定 |  |
| 164 | 可靠性要求 | ★环境条件要求的碰撞适应性 | 符合GB/T 9813.2中规定 |  |
| 165 | 可靠性要求 | ★环境条件要求的自由跌落适应性 | 符合GB/T 9813.2中规定 |  |
| 166 | 可靠性要求 | ★环境条件要求的运输包装跌落适应性 | 符合GB/T 9813.2中规定 |  |
| 167 | 可靠性要求 | ★MTBF测试 | MTBF(m1)≥3万小时 |  |
| 168 | 兼容要求 | 兼容要求 | ★常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |  |
| 169 | 兼容要求 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |  |
| 170 | 兼容要求 | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商中间件产品 |  |
| 171 | 兼容要求 | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 |  |
| 172 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T9813.2和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |  |
| 173 | 服务要求 | 服务要求 | ★配置检查工具 | 提供自检测试工具 |  |
| 174 | 服务要求 | ★服务响应 | a）提供产品3年维保及上门服务（满足同城4小时、异地12小时响应要求）； b）提供政企专线7\*24在线服务； c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100% |  |
| 175 | 服务要求 | ★服务周期 | 支持产品延保≥3年，提供每年延保服务报价，提供备件服务能力≥6年（自购买之日起） |
| 176 | 服务要求 | ★预装操作系统 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 |
| 177 | 服务要求 | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 178 | 服务要求 | ★典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 179 | 服务要求 | ★厂家升级软与扩容服务 | 提供应商供上门升级部件/软件的增值服务 |
| 180 | 服务要求 | ★整机质量服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年 |
| 181 | 服务要求 | ★合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 |  |
| 182 | 服务要求 | ★开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |  |
| 183 | 服务要求 | ★驱动下载服务要求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |  |
| 184 | 服务要求 | ★兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |  |
| 185 | 服务要求 | 跨架构平台应用兼容 | 供应商提供跨架构平台应用兼容工具，兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用运行 |  |
| 186 | 供应保障要求 | 供应链合规性 | ★产品部件保障 | 保障产品主要部件，应提供6年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品 |  |
| 187 | 供应保障要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |  |
| 188 | 供应保障要求 | ★供应能力证明 | 提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |  |
| 189 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | [★关键部件安全要求](" \l "Sheet1!A204) | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 提供安全可靠测评通过的官网截图并加盖投标人公章 |
| 190 | 安全要求 | 整机安全性要求 | USB端口管控 | 支持USB端口管控 |  |
| 191 | 安全要求 | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定 |  |
| 192 | 安全要求 | 安全物理锁 | 支持安全物理锁 |  |
| 193 | 安全要求 | ★信息安全基本要求 | a)应符合GB/T 39276的5.2的规定；  b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；  c)不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |  |
| 194 | 安全要求 | ★固件安全启动 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |  |
| 195 | 安全要求 | ★限用物质的限量要求 | 符合GB/T26572中规定 |  |
| 196 | 预装软件要求 | 操作系统要求 | ★授权承诺 | 1）软件提供永久使用授权，且提供三年（含）以上售后服务授权，售后服务授权期内提供重要版本及安全补丁更新服务。（所涉及费用包含在投标报价中） 2）授权服务期内承载的硬件设备损坏或报废，此授权可以转移到用户更新的硬件设备继续使用； | 提供加盖投标人公章的承诺函 |
| 197 | 主要功能要求 | 1）桌面环境：系统默认集成桌面环境。主要由设备管理器、启动盘制作工具、安全中心等组成。  2）打印管理：默认集成打印管理器软件，支持图片批量打印，在图形化界面一次选中多张图片，一键选择，即可批量打印图片。  3）利旧兼容：能够对现有常见品牌外设提供利旧驱动兼容。  4）磁盘管理：操作系统提供硬盘管理工具，显示硬盘容量及硬盘信息，支持新建和删除硬盘分区，分区支持EXT3、EXT4、FAT32、NTFS、XFS、exFAT、Btrfs等文件系统格式。支持磁盘健康检测、坏道检测与修复，分区挂载与卸载，分区表错误检查等功能。  5）密码找回或重置：忘记系统登录密码后，支持在公网环境、离线环境下通过手机号或邮箱方式快速找回密码。或支持在公网环境、离线环境下重置密码。  6）OS AI能力：默认集成AI应用，支持用户调用AI能力进行内容创作、文生文、智能问答、系统控制等功能，兼容主流大模型。 | 需提供功能截图并加盖投标人公章 |

（2）流式软件详细技术要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **指标分类** | **[一级指标](" \l "Sheet1!A3)** | **二级指标** | **指标要求** | **备注** |
| 1 | 预装软件要求 | 流式软件要求 | 适配要求 | 1）支持LoongArch、ARM技术路线CPU。 2）适配中国信息安全测评中心安全可靠测评的正版操作系统。 | 提供适配证书并加盖投标人公章 |
| 2 | 功能要求 | 1）智能识别目录：自动识别正文的段落结构，生成对应目录，节省手动设置标题格式时间。  2）通用功能：文字、表格、演示均支持“文档拆分合并”功能。实现对wps、doc、docx、uot3、ppt、pptx、uop3、xls、xlsx、uos3、pdf格式的文档进行合并和拆分，且可自定义不同合并和拆分方式，包括合并范围、输出名称、输出目录、拆分范围等，帮助用户快速整合文档资料。  3）支持图片处理工具，可对图片进行裁剪、大小调整、颜色、亮度、对比度，可设置透明色，进行压缩、阴影、旋转等图像处理。  4）文字模块：支持章节导航、书签导航。章节导航支持显示章节内容、更改章节标题、增加节、删除节、合并节。书签导航支持显示书签，按照书签的名称和位置排序。  5）表格模块：支持“拆分表格”，用户拆分数据量大的表格时使用复制-粘贴拆分表格效率极低，还容易出现错误，使用“拆分表格”功能可拆分工作表或工作簿，使复杂的工作变的简单，操作灵活，显著提升工作效率。  6）支持输出OFD、PDF文件时，可选择页码范围输出，支持OFD输出时预览效果。  7）文字、表格、演示均支持文本识别功能，可以截取系统内的图片或PDF中的文字，进行提取识别，方便用户将已经识别的字符直接添加入文档内，不需要再手动输入。  8）演示模块：普通视图支持使用画笔工具绘制墨迹，方便用户随手绘制墨迹内容，更加灵活。  9）支持二次开发功能，支持JS API即浏览器去控件调用API、C++语言的二次开发接口调用。支持应用程序嵌入浏览器、com加载项满足OA版本需求。为第三方业务开发提供开发平台，支持C/S、B/S架构。  10）支持OLE对象插入，支持doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx格式对象插入式，支持对象插入后打开。 | 需提供功能截图并加盖投标人公章 |
| 3 | ★授权要求 | 软件提供永久使用授权，且提供三年（含）以上售后服务授权，售后服务授权期内提供重要版本及安全补丁更新服务。（所涉及费用包含在投标报价中） | 提供承诺书并加盖投标人公章 |

（3）版式软件详细技术要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **指标分类** | **[一级指标](" \l "Sheet1!A3)** | **二级指标** | **指标要求** | **备注** |
| 1 | 预装软件要求 | 版式软件要求 | 适配要求 | 1）支持LoongArch、ARM技术路线CPU。 2）适配中国信息安全测评中心安全可靠测评的正版操作系统。 | 提供适配证书并加盖投标人公章 |
| 2 | 功能要求 | 1）文件操作：提供OFD/PDF版式文档打开、保存、另存功能，可将打开文档导出图片、PDF或TXT格式文档，导出为图片时自动分页保存，支持自动保存。 2）多文档支持：可打开OFD、PDF、图片等格式文档直接阅览。  3）打印操作，提供打印预览、打印功能，支持套红打印、装订成册打印，可设置打印属性。 4）阅读操作：提供翻页、页面跳转、缩放、页面自适应等阅读功能，提供缩略图、大纲、语义、书签、附件等阅读导览功能 5）内容操作：支持选择与复制功能，可将复制内容的字体、段落格式、行间距等属性带入流式软件文档中。 6）图文注释：提供箭头、直线、圆形等图形注释功能，提供高亮、下划线、删除线、波浪线等文本注释功能。 7）注释增强：提供注释导入导出功能，以实现相似注释的快速录入；提供文本框注释功能，可设置文本框的外观属性，可为文本框注释内容添加数字签名。 8）图文水印：提供图文水印功能，可设置水印的字体、字号、角度等属性；提供动态水印功能，可将当前用户、时间等信息作为水印内容叠加到文档中。 | 提供产品使用手册或说明书并加盖投标人公章 |
| 3 | ★授权要求 | 软件提供永久使用授权，且提供三年（含）以上售后服务授权，售后服务授权期内提供重要版本及安全补丁更新服务。（所涉及费用包含在投标报价中） | 提供承诺书并加盖投标人公章 |

（4）杀毒软件详细技术要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **指标分类** | **[一级指标](" \l "Sheet1!A3)** | **二级指标** | **指标要求** | **备注** |
| 1 | 预装软件要求 | 杀毒软件要求 | 适配要求 | 1）支持LoongArch、ARM技术路线CPU。 2）适配中国信息安全测评中心安全可靠测评的正版操作系统。 | 提供适配证书并加盖投标人公章 |
| 2 | 功能要求 | 3）具备病毒检测、病毒处理、文件实时监控、隔离区管理、日志、升级更新等功能。 4）提供北京市电子政务外网、互联网环境下主程序及病毒库在线升级，以及单机状态下离线升级功能。 | 提供产品使用手册或说明书并加盖投标人公章 |
| 3 | ★授权要求 | 软件提供永久使用授权，且提供三年（含）以上售后服务授权，售后服务授权期内提供重要版本及安全补丁更新服务。授权期内病毒库升级不少于每季度1次。（所涉及费用包含在投标报价中） | 提供承诺书并加盖投标人公章 |

2.2为落实政府采购政策需满足的要求

投标人所投所有产品均满足《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》《财库〔2019〕18号)的要求。

2.3需由投标人提供的方案

实施方案包括但不限于：组织结构、实施计划、交货安排、项目进度、质量保证，风险控制、技术支持服务流程和规范、培训等内容。

3. 验收标准

货物到达采购人（各参与单位）指定地点安装调试、用户培训完成后，由中标人提出申请，采购人（各参与单位）、中标人双方应共同进行验收是否符合合同的要求及标准，并应填写验收单。

（1）‌外观检查‌：包装应完好无损，无明显划痕、变形、脱漆等现象；连接口应齐全，无松动、生锈、接触不良等情况；标识应清晰可见，无模糊、脱落等情况‌。

（2）‌功能测试‌：各项功能应能够正常开启、关闭、切换，无卡顿、死机、重启等现象；硬件设备应能够正常连接网络，无断线、信号不稳定等情况；外设设备应能够正常识别、使用，无驱动不兼容、无法识别等问题；预装软件满足所有功能要求，能够平稳高效运行‌。

（3）‌性能评估‌：运行速度应符合预期要求，无明显卡顿、慢速现象；响应时间应短，无明显延迟、等待现象；稳定性应良好，无频繁死机、蓝屏等现象‌。

（4）‌安全性检查‌：硬件设备无明显安全隐患；硬件设备应能够正常工作，不会对用户造成伤害‌。

4. 其他要求

投标人需接受采购人对采购工作的监督、检查，记录设备采购相关到货工作事项、需负责向采购人提交规范、完整、真实、准确的数据和文档。

5.服务团队及核心人员要求

由于本项目涉及单位较多，交付地点分布广，对服务团队的要求和人数有较高要求。投标人需组建专业的服务团队，需为本项目配备足够的实施服务人员，提供本项目团队组织架构方案，团队主要管理和技术人员满足以下条件：

项目经理、实施技术经理、服务经理三个核心成员，需具有大学本科及以上学历，5年及以上系统集成工作经验，具备信息系统项目管理师证书。

投标人为本项目配备团队人数（含项目经理、实施技术经理、服务经理）不少于30人。